Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Otomatik Program seçeneğine ayarlandığında veya sahne Seçiminde [Sualtı] seçildiğinde, ışık hassasiyetini ayarlar. Film modunda, [ISO] [Otomatik] seçeneğine sabitlenir. Bu ayarları değiştiremezsiniz.

1. MENU (ISO) istenilen mod

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| /////// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçin) karanlık yerlerde veya hareketli öznelerde görüntü bulanıklığını azaltabilirsiniz. [Net Görüntü Zoom] teknolojisi ve üst üste bindirmeli seri çekim kullanılarak [ISO6400]’den daha yüksek ISO ayarları elde edilir.

Not

- [ISO] [ISO6400] veya [ISO12800] seçeneğine ayarlandığı zaman, bir görüntünün kaydedilmesi biraz zaman alabilir çünkü fotoğraf makinesi görüntüleri üst üste bindirir. Bu ayarlarla flaş çalışmaz.

ISO Hassasiyetini (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi) Ayarlama
ISO hassasiyeti ışık alan bir görüntü sensörü içeren kayıt ortamı için bir hız derecelendirmesidir. Pozlama aynı olduğunda bile, ISO hassasiyetine bağlı olarak görüntüler farklı olabilir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Bulanıklığı gidermek için deklanşör hızını arttırarak, karanlık yerlerde bile parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak, bu görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman, görüntü daha karanlık çıkabilir.
İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön