Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат перебуває у режимі «Авто згідно з програмою» або в режимі «Вибір сцени» вибрано пункт [Під водою]. У режимі відеозйомки для параметра [ISO] встановлено значення [Авто]. Змінити налаштування неможливо.

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| /////// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення).Налаштування вищої чутливості ISO, ніж [ISO6400], досягаються використанням технології [Масшт. чітк. зобр.] та пакетної зйомки з накладенням зображення.

Примітка

- Коли для параметра [ISO] встановлено значення [ISO6400] або [ISO12800], для запису зображення потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення. Із такими налаштуваннями спалах не працює.

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору