Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > ISO

## ISO

Když je fotoaparát nastaven na automatický program, upravuje světelnou citlivost. V režimu videa je [ISO] napevno nastaveno na [Auto]. Nastavení nelze měnit.

1. MENU (ISO) požadovaný režim.

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| //////// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla). Nastavení ISO vyšší než [ISO6400] lze dosáhnout pomocí technologie jasného obrazu a překládáním snímků série. [ISO80] lze nastavit jen pro DSC-TX66.

Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Poznámka

- Když je [ISO] nastaveno na [ISO6400] nebo [ISO12800], bude záznam snímku trvat nějakou dobu, protože fotoaparát snímek překládá. S těmito nastaveními nepracuje blesk.

Příbuzné téma
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru