Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Velik. stat. sn.(Dual Rec)

## Velik. stat. sn.(Dual Rec)

Nastaví velikost fotografie pořizované při záznamu videa.
DSC-WX70:

1. MENU (Velik. stat. sn.(Dual Rec)) požadovaná velikost

Pokud není tlačítko zobrazeno na levé straně displeje, dotkněte se MENU.

### Když je [Velikost videa] nastavena na něco jiného než [VGA]

| 16:9(Úroveň 12M) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3
| 16:9(3M) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

### Když je [Velikost videa] nastavena na [VGA]

| Úroveň 8M | Pro obrázky do velikosti A3
| 2M | Pro snímky do velikosti 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Velik. stat. sn.(Dual Rec)) požadovaná velikost

Pokud není tlačítko zobrazeno na levé straně displeje, dotkněte se MENU.

### Když je [Velikost videa] nastavena na něco jiného než [VGA]

| 16:9(Úroveň 13M) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3+
| 16:9(3M) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

### Když je [Velikost videa] nastavena na [VGA]

| Úroveň 10M | Pro obrázky do velikosti A3
| 2M | Pro snímky do velikosti 10×15 cm

Poznámka

- Počet snímků, které můžete pořídit v režimu Dual Rec, se liší podle velikosti statického snímku.

Příbuzné téma
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru