Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokace (fotografie)

## Transfokace (fotografie)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 5×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Pro přiblížení přepněte páčku na stranu T, pro zrušení přiblížení přepněte páčku na stranu W.
Poznámka

- Transfokátor je při snímání napevno na straně W v následujících situacích:

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Plynulé panoráma 3D]

- V [Plynule z více úhlů]

- V režimu ostření na blízké objekty (pouze DSC-TX66)

### Dostupná transfokace

K přiblížení při velkém zvětšení můžete kombinovat jistá nastavení transfokátoru. Ikona na displeji se mění podle transfokace, kterou používáte.

1. Transfokace s původní kvalitou snímku

(Můžete pořizovat fotografie bez zhoršení kvality původního snímku, i když rozsah optické transfokace překročí zvětšení 5×.)

1. () [Zoom s jas. obraz.]:

Transfokace s kvalitou blízkou původnímu snímku [Detaily]

1. () [Digitální zoom]:

Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

| Činnost | Nastavení | Lišta transfokace
A | Použití pouze optické transfokace | [Velik. stat. snímku]: [16M] (DSC-WX70) [18M] (DSC-TX66) [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
B | Přibližování snímků bez zhoršení | [Velik. stat. snímku]: jiná než [16M] (DSC-WX70) jiná než [18M] (DSC-TX66) [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
C | Snímání jasných snímků pomocí [Zoom s jas. obraz.] ( blízko kvalitě původního snímku) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
D | Přibližování na maximum rozsahu transfokace | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Zap.] Pro některá nastavení nemusí být k dispozici [Zoom s jas. obraz.]. [Detaily] | Když není k dispozici [Zoom s jas. obraz.]

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. Níže uvedená tabulka shrnuje rozsah transfokace, když jsou [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaveny na [Zap.].
DSC-WX70:

Velikost snímku | Činnost
A: Optický transfokátor | B: Transfokace podle rozsahu bez zhoršení (včetně optického transfokátoru 5×) | C: Transfokace s [Zoom s jas. obraz.] [Zap.] | D: Transfokace s maximálním rozsahem transfokace*1
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

DSC-TX66:

Velikost snímku | Činnost
A: Optický transfokátor | B: Transfokace podle rozsahu bez zhoršení (včetně optického transfokátoru 5×) | C: Transfokace s [Zoom s jas. obraz.] [Zap.] | D: Transfokace s maximálním rozsahem transfokace*1
18M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,7× | 13× | 26×
5M | 5× | 9,4× | 18× | 37×
VGA | 5× | 38× | 76× | 76×*2
16:9(13M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 25× | 51×

*1 Maximální rozsah transfokace je celkové zvětšení, které lze získat, když se rozsah transfokace bez zhoršení (včetně optické transfokace 5×), [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] kombinují. Maximální rozsah transfokace se liší podle nastavení. Maximální rozsah transfokace pro výchozí nastavení je stejný, jako když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zap.]. [Detaily]
*2 Když je [Velik. stat. snímku] nastavena na [VGA], [Digitální zoom] je omezen; maximální rozsah transfokace je 72× (DSC-WX70)/76× (DSC-TX66).
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Zap.].

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vyp.]. K přiblížení snímků bez zhoršení nastavte [Digitální zoom] na [Zap.]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Velik. stat. snímku] je [16M] (DSC-WX70)/[18M] (DSC-TX66). Pro změnu rozsahu transfokace změňte [Velik. stat. snímku]. [Detaily]

- Při snímání v následujících situacích nejsou k dispozici funkce transfokace jiné než optická transfokace:

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Obrazový efekt]

- V [Rozostření pozadí]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR).

- Funkce detekce obličejů nepracuje, když používáte jiný než optický transfokátor.

Zpět nahoru