Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Blok akumulátorů a napájení

## Blok akumulátorů a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit blok akumulátorů.

- Ujistěte se, že blok akumulátorů vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak daleko, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru.

Nelze zapnout fotoaparát.

- Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.

- Ujistěte se, že je blok akumulátorů vložen správně.

- Blok akumulátorů se vybije sám, i když jej nebudete používat. Před používáním blok akumulátorů nabijte.

- Zkontrolujte, že je blok akumulátorů typu NP-BN nebo NP-BN1.

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení zobrazí na obrazovce hlášení.

- Pokud je funkce [Ekologický režim] nastavena na [Standardní] nebo [Maximální] a zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.

- Pokud po jistou dobu nebudete se zapnutým fotoaparátem pracovat, když bude [Ekologický režim] nastaven na [Vyp.] nebo bude napájení dodáváno připojením fotoaparátu k síťovému adaptéru, displej automaticky ztmavne, aby nedošlo k vypálení. Pro zobrazení se opět dotkněte displeje. (pouze DSC-TX66)

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

- Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka napájení/nabíjení fotoaparátu.

- Zkontrolujte, že je blok akumulátorů typu NP-BN nebo NP-BN1.

- Pokud používáte blok akumulátorů, který se delší dobu nepoužíval, bude kontrolka napájení/nabíjení blikat nepravidelně. V takovém případě vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a znovu jej vložte.

- Podrobnosti viz „Blok akumulátorů“. [Detaily]

Akumulátor není nabitý, i když kontrolka napájení/nabíjení zhasne a nabíjení je ukončeno.

- To se stává, když nabíjíte blok akumulátorů v extrémně horkém nebo studeném prostředí. Nabíjejte blok akumulátorů ve správném teplotním rozsahu od 10°C do 30°C.

Zpět nahoru