Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Zoom s jas. obraz.

## Zoom s jas. obraz.

Celkový rozsah transfokace, když je vybrán [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 5×)
[Zoom s jas. obraz.] umožňuje při pořizování statických snímků přiblížit snímek téměř v původní kvalitě snímku.
Fotoaparát transfokuje snímky v původní kvalitě snímku v závislosti na velikosti vybraného statického snímku.
Když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zap.], fotoaparát automaticky přepne na [Zoom s jas. obraz.], pokud dojde k překročení rozsahu transfokace bez zhoršení původní kvality snímku.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Zoom s jas. obraz.] požadovaný režim

| Zap. | Přibližuje snímky v téměř původní kvalitě snímku, v závislosti na velikosti snímku. Přepne na [Zoom s jas. obraz.] v rozsahu, kde se zobrazí .
| Vyp. | Nepoužívá [Zoom s jas. obraz.].

Poznámky

- K přiblížení snímků v rozsahu, kde lze dodržet původní kvalitu snímku, nastavte [Zoom s jas. obraz.] i [Digitální zoom] na [Vyp.]. [Detaily]

- Funkce [Zoom s jas. obraz.] nepracuje v následujících situacích:

- V režimu videa

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Obrazový efekt]

- V [Rozostření pozadí]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Když je [Nastavení kontin. snímání] nastaveno na [Vysoká] nebo [Nízká].

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR).

- Funkce detekce obličejů nepracuje v rozsahu [Zoom s jas. obraz.].

### Celkový rozsah transfokace, když je vybrán [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 5×)

Podporované rozsahy transfokace se liší podle velikosti snímku.
DSC-WX70:

Velikost snímku | Celkový rozsah transfokace
16M | Přibl. 10×
10M | Přibl. 12×
5M | Přibl. 17×
VGA | Přibl. 72×
16:9(12M) | Přibl. 10×
16:9(2M) | Přibl. 24×

DSC-TX66:

Velikost snímku | Celkový rozsah transfokace
18M | Přibl. 10×
10M | Přibl. 13×
5M | Přibl. 18×
VGA | Přibl. 76×
16:9(13M) | Přibl. 10×
16:9(2M) | Přibl. 25×

Zpět nahoru