Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > EV

## EV

Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen.

1. Berør / for at justere eksponeringen [OK].

Du kan også justere eksponeringen ved at berøre på justeringsbjælken og trække til højre eller venstre.
Justering af eksponeringen for at få bedre billeder
A: Overeksponering (for meget lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lidt lys)

- Når det optagede billede er overeksponeret, skal [EV] justeres til minussiden.

- Når det optagede billede er undereksponeret, skal [EV] justeres til plussiden.

Bemærk

- Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.

Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top