Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Aufnehmen von Standbildern

## Aufnehmen von Standbildern

DSC-WX70:

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF (Ein/Aus).

DSC-TX66:

1. Senken Sie den Objektivschieber ab, um auf den Aufnahmemodus umzuschalten.

1. Halten Sie die Kamera ruhig, wie abgebildet, und legen Sie den Bildausschnitt fest.

- Achten Sie bei der Aufnahme darauf, dass Sie den Blitz oder das Objektiv nicht mit Ihren Fingern verdecken.

1. Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um zu fokussieren.

Wenn das Bild scharf ist, ertönt ein Piepton, und die Anzeige leuchtet auf.

- Die kürzeste Aufnahmeentfernung beträgt ungefähr 5 cm (W), 1 m (T) (DSC-WX70)/3 cm (W), 60 cm (T) (DSC-TX66) (vom Objektiv).

1. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder.

Bei Standbildaufnahmen von schwer scharfzustellenden Motiven

- Wenn die Kamera das Motiv nicht automatisch scharfstellen kann, wechselt die AE/AF-Speicheranzeige auf langsames Blinken, und der Piepton ertönt nicht. Legen Sie entweder den Bildausschnitt neu fest, oder ändern Sie die Fokuseinstellung. [Details]

- In den folgenden Situationen kann die Fokussierung schwierig sein:

- wenn es dunkel ist und das Motiv weit entfernt liegt.

- wenn der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund schwach ist.

- wenn das Motiv hinter Glas liegt.

- wenn das Motiv sich schnell bewegt.

- wenn reflektiertes Licht oder glänzende Oberflächen vorhanden sind.

- wenn das Motiv vor einem hellen Hintergrund liegt oder ein Blinklicht vorhanden ist.

Verwandtes Thema
Wiedergabe von Standbildern
Standbildgröße/Panoramabildgröße
Zurück nach oben