Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildgröße(Dual Rec)

## Standbildgröße(Dual Rec)

Damit können Sie die Größe des Standbilds festlegen, das während einer Filmaufnahme aufgenommen wird.
DSC-WX70:

1. MENU (Standbildgröße(Dual Rec)) gewünschte Größe

Falls die Schaltfläche nicht auf der linken Seite des Monitors angezeigt wird, berühren Sie MENU.

### Wenn [Filmgröße] auf eine andere Option als [VGA] eingestellt ist

| 16:9(12M-Stufe) | Für Wiedergabe auf HDTV und Drucken bis zu A3-Format
| 16:9(3M) | Für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät

### Bei Einstellung von [Filmgröße] auf [VGA].

| 8M-Stufe | Für Abzüge bis A3-Format
| 2M | Für Abzüge bis zum Format 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Standbildgröße(Dual Rec)) gewünschte Größe

Falls die Schaltfläche nicht auf der linken Seite des Monitors angezeigt wird, berühren Sie MENU.

### Wenn [Filmgröße] auf eine andere Option als [VGA] eingestellt ist

| 16:9(13M-Stufe) | Für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät und Drucken bis zum Format A3+
| 16:9(3M) | Für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät

### Bei Einstellung von [Filmgröße] auf [VGA].

| 10M-Stufe | Für Abzüge bis A3-Format
| 2M | Für Abzüge bis zum Format 10×15 cm

Hinweis

- Die Anzahl der Bilder, die Sie im Dual Rec-Modus aufnehmen können, hängt von der gewählten Standbildgröße ab.

Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben