Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Las posiciones de los iconos visualizados varían de acuerdo con el modo de toma de imagen.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)
GRAB. Espera | Grabación de una película/en espera de película
| Escena toma película
| Icono de Reconocimiento de escena (Enfoque de cerca) se visualiza solamente para la DSC-TX66.
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Reconocimiento de escena
| Icono de superposición
| Reducción ojos cerrados
| Aviso de recalentamiento
| Aviso de vibración
| Sensor caída (DSC-WX70 solamente)
| Balance del blanco
| Intervalo de toma de ráfaga
| Modo de medición
| Detección de cara
| Efecto de desenfoque
| Efecto piel suave
| Efecto pintura HDR
| Tono de color
| Color Extraído
| Efecto de acuarela
| Efecto de ilustración

Visualización | Indicación
| Enfoque de cerca (DSC-TX66 solamente)
| Reducción del efecto ojos rojos
| Bloqueo AE/AF
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
ISO400 | Número ISO
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
| Modo de flash
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Modo eco
9 | Número de imágenes grabables (Dual Rec)
| Batería restante
| Aviso de poca batería
1,4 | Relación del zoom
CAPTURA | Importación de imágenes fijas
| Iluminador AF
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)

Visualización | Indicación
100 Min (minuto) | Tiempo que se puede grabar
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Carpeta de grabación
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad (16M) y (16:9(12M)) se visualizan solamente para la DSC-WX70. (18M) y (16:9(13M)) se visualizan solamente para la DSC-TX66.
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto
| Autodisparador
| Indicador de aviso perteneciente a la grabación de imagen fija
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
| Inscribir fecha
| Destino
| Panel táctil no válido
| Habilitación/Inhabilitación del panel táctil
| Histograma (DSC-WX70 solamente)

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en rango de fecha, carpeta seleccionado
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad (16M) y (16:9(12M)) se visualizan solamente para la DSC-WX70. (18M) y (16:9(13M)) se visualizan solamente para la DSC-TX66.
| Imágenes de ráfaga
| Imagen principal del grupo de ráfaga
| Zoom de reproducción
| Carpeta de reproducción
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Imágenes 3D
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Aviso de recalentamiento
| Ajustes TransferJet (DSC-WX70 solamente)
| Ampliación no disponible
| Eye-Fi (DSC-WX70 solamente)

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2012-1-1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Modo eco
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Modo visualización
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco
+2,0EV | Valor de exposición
| Zoom ancho

Visualización | Indicación
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
ISO400 | Número ISO
500 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
| Barra de reproducción
| Reproducción
| Reproducción con velocidad variable
00:00:12 | Contador
| Histograma (DSC-WX70 solamente)
| Volumen

Volver al principio