Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visionado > Visionado de imágenes fijas > Visionado de imágenes fijas

## Visionado de imágenes fijas

DSC-WX70:

1. Pulse el botón (Reproducción) para cambiar a los modos de reproducción.

DSC-TX66:

1. Toque (Reproducir) para cambiar a modo de reproducción.

1. Seleccione una imagen con /.

Para sacar partido a las operaciones de arrastre
Puede realizar las siguientes funciones arrastrando la pantalla durante la reproducción.
Visualiza la imagen siguiente/anterior
En modo de reproducción, arrastre la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda. Para cambiar imágenes continuamente, arrastre la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda y siga tocando la pantalla.
Visionado de imágenes tomadas con una cámara diferente
Esta cámara crea un archivo de base de datos de imagen en la tarjeta de memoria para grabar y reproducir imágenes. Si la cámara detecta imágenes no registradas en el archivo de base de datos de imagen de la tarjeta de memoria, se visualizará una pantalla de registro con el mensaje “Se ha encontrado una imagen que no está administrada en este dispositivo. ¿Importarla?”. Para ver imágenes no registradas, regístrelas seleccionando [OK].

- Utilice una batería suficientemente cargada para registrar imágenes. Si se utiliza una batería con poca carga para registrar imágenes, es posible que no se puedan registrar todos datos o que los datos se dañen si la carga de la batería se agota.

Visionado de imágenes verticales en pantalla completa
Si gira la cámara, se determinará la orientación horizontal o vertical de la imagen y la imagen que esté siendo reproducida se girará automáticamente.
Volver al principio