Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Tamaño img fija(Dual Rec)

## Tamaño img fija(Dual Rec)

Establece el tamaño de la imagen fija tomada mientras se graba una película.
DSC-WX70:

1. MENU (Tamaño img fija(Dual Rec)) tamaño deseado

Si el botón no está visualizado en el lado izquierdo de la pantalla, toque MENU.

### Cuando [Tamaño película] está ajustado a algo distinto de [VGA]

| 16:9(nivel 12M) | Para ver en un televisor de alta definición e imprimir hasta tamaño A3
| 16:9(3M) | Para ver en un televisor de alta definición

### Cuando [Tamaño película] está ajustado a [VGA]

| Nivel 8M | Para copias hasta tamaño A3
| 2M | Para copias hasta tamaño 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Tamaño img fija(Dual Rec)) tamaño deseado

Si el botón no está visualizado en el lado izquierdo de la pantalla, toque MENU.

### Cuando [Tamaño película] está ajustado a algo distinto de [VGA]

| 16:9(Nivel 13M) | Para ver en un televisor de alta definición e imprimir hasta tamaño A3+
| 16:9(3M) | Para ver en un televisor de alta definición

### Cuando [Tamaño película] está ajustado a [VGA]

| Nivel 10M | Para copias hasta tamaño A3
| 2M | Para copias hasta tamaño 10×15 cm

Nota

- El número de imágenes que puede tomar en modo Dual Rec varía dependiendo del tamaño de imagen fija.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio