Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Zoom (Imágenes fijas)

## Zoom (Imágenes fijas)

Zoom disponible
Escala del zoom
Amplia imágenes con la palanca W/T (Zoom) cuando se toma imagen. La función de zoom óptico de la cámara puede ampliar imágenes hasta 5×.
El zoom óptico le permite ampliar una imagen sin deteriorar su calidad original.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. Deslice la palanca W/T (Zoom).

Deslice la palanca hacia el lado T para acercar con zoom, o hacia el lado W para alejar con zoom.
Nota

- El zoom se bloquea en el lado W para tomar imágenes en las situaciones siguientes:

- En [iBarrido panorámico]

- En [Barrido panorámico 3D]

- En [Barrido múltiples ángulos]

- En modo Enfoque de cerca (DSC-TX66 solamente)

### Zoom disponible

Puede combinar ciertos ajustes de zoom para acercar con zoom con gran aumento. El icono en la pantalla cambia de acuerdo con el zoom que usted utiliza.

1. Zoom con la calidad de imagen original

(Puede tomar imágenes fijas sin deteriorar la calidad de imagen original aunque la escala del zoom óptico exceda el aumento 5×.)

1. () [Zoom Imag. Clara]:

Zoom con casi la calidad de imagen original [Detalles]

1. () [Zoom digital]:

Menos que la calidad de imagen original [Detalles]

| Operación | Ajustes | Barra de zoom
A | Utilizar solamente el zoom óptico | [Tamaño img fija]: [16M] (DSC-WX70) [18M] (DSC-TX66) [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
B | Acercar imágenes con zoom sin deterioro | [Tamaño img fija]: distinto de [16M] (DSC-WX70) distinto de [18M] (DSC-TX66) [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
C | Tomar imágenes claras utilizando [Zoom Imag. Clara] (casi la calidad de imagen original) | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
D | Acercar con zoom hasta el rango de zoom máximo | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Activar] Es posible que [Zoom Imag. Clara] no esté disponible para algunos ajustes. [Detalles] | Cuando [Zoom Imag. Clara] no está disponible

### Escala del zoom

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo de los ajustes o el tamaño de imagen. La tabla de abajo resume las escalas de zoom cuando [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] están ajustados a [Activar].
DSC-WX70:

Tamaño de imagen | Operación
A: Zoom óptico | B: Zoom por rango sin deterioro (incluido el zoom óptico 5×) | C: Zoom con [Zoom Imag. Clara] [Activar] | D: Zoom con escala de zoom máxima*1
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

DSC-TX66:

Tamaño de imagen | Operación
A: Zoom óptico | B: Zoom por rango sin deterioro (incluido el zoom óptico 5×) | C: Zoom con [Zoom Imag. Clara] [Activar] | D: Zoom con escala de zoom máxima*1
18M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,7× | 13× | 26×
5M | 5× | 9,4× | 18× | 37×
VGA | 5× | 38× | 76× | 76×*2
16:9(13M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 25× | 51×

*1 La escala de zoom máxima es el aumento de zoom total que se puede lograr cuando se utilizan en combinación la escala del zoom sin deterioro (incluido el zoom óptico 5×), [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital]. La escala de zoom máxima varía dependiendo de los ajustes. La escala de zoom máxima para el ajuste predeterminado es igual que cuando [Zoom Imag. Clara] está ajustado a [Activar]. [Detalles]
*2 Cuando [Tamaño img fija] está ajustado a [VGA], [Zoom digital] está limitado; la escala de zoom máxima es 72× (DSC-WX70)/76× (DSC-TX66).
Notas

- El ajuste predeterminado para [Zoom Imag. Clara] está [Activar].

- El ajuste predeterminado para [Zoom digital] está [Desactivar]. Ajuste [Zoom digital] a [Activar] para ampliar imágenes aun con deterioro. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Tamaño img fija] es [16M] (DSC-WX70)/[18M] (DSC-TX66). Para cambiar la escala de zoom, cambie [Tamaño img fija]. [Detalles]

- Las funciones de zoom distintas del zoom óptico no están disponibles cuando se toma imagen en las situaciones siguientes:

- En [iBarrido panorámico]

- En [Efecto de foto]

- En [Desenfoque del fondo]

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas.

- Cuando [Contador automát.] está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

- Cuando está seleccionado el modo (Corrección contraluz HDR) en Selección escena.

- La función Detección de cara no responderá cuando se utilice un zoom distinto del zoom óptico.

Volver al principio