Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Kuvakkeiden sijainnit voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
0:12 | Tallennusaika (m:s)
KUVAUS Valmis | Videon tallennus/videon valmiustila
| Videokuvausolosuhteet
| Valotuksen tunnistus -kuvake (Lähitarkennus) näkyy vain mallissa DSC-TX66.
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe
| Valotuksen tunnistus
| Kerrostuskuvake
| Suljettujen silmien esto
| Ylikuumenemisvaroitus
| Tärinävaroitus
| Pudotusanturi (vain DSC-WX70)
| Valkotasapaino
| Sarjakuvausväli
| Mittaustila
| Kasvontunnistus
| Epätarkkuustehoste
| Pehmeä iho -tehoste
| HDR-maalaustehoste
| Värisävy
| Purettu väri
| Vesiväritehoste
| Piirrostehoste

Näyttö | Selitys
| Lähitarkennus (vain DSC-TX66)
| Punasilmäisyyden esto
| AE/AF-lukko
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
ISO400 | ISO-arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
| Salamatila
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| Eco-tila
9 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä (Dual Rec)
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
1.4 | Zoomaussuhde
SIEPPAA | Valokuvien tuominen
| AF-apuvalo
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)

Näyttö | Selitys
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Tallennuskansio
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu (16M) ja (16:9(12M)) näytetään vain mallissa DSC-WX70. (18M) ja (16:9(13M)) näytetään vain mallissa DSC-TX66.
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko
| Itselaukaisin
| Valokuvan tallentamiseen liittyvä varoitusilmaisin
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
| Kirjoituspäivämäärä
| Kohde
| Kosketuspaneeli ei käytössä
| Ota kosketuspaneeli käyttöön/pois käytöstä
| Histogrammi (vain DSC-WX70)

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
12/12 | Kuvan numero/valitulla päivämääräalueella tai valitussa kansiossa tallennettujen kuvien määrä
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu (16M) ja (16:9(12M)) näytetään vain mallissa DSC-WX70. (18M) ja (16:9(13M)) näytetään vain mallissa DSC-TX66.
| Sarjakuvat
| Sarjaryhmän pääkuva
| Toistozoom
| Toistokansio
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe
| 3D-kuvat
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Ylikuumenemisvaroitus
| TransferJet-asetukset (vain DSC-WX70)
| Suurennus ei käytettävissä
| Eye-Fi (vain DSC-WX70)

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2012-1-1 9:30 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika

Näyttö | Selitys
| Eco-tila
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Katselutila
| Mittaustila
| Salamatila
| Valkotasapaino
+2.0EV | Valotusarvo
| Leveä zoom

Näyttö | Selitys
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
ISO400 | ISO-arvo
500 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
| Toistopalkki
| Toisto
| Muuttuvanopeuksinen toisto
00:00:12 | Laskuri
| Histogrammi (vain DSC-WX70)
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös