Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > USB-liitännän asetus

## USB-liitännän asetus

Valitsee USB-tilan, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai USB-laitteeseen toimitetulla USB-mikrokaapelilla (DSC-WX70) / USB-monikäyttöliitäntäkaapelilla (DSC-TX66).

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [USB-liitännän asetus] haluttu tila

| Auto | Tietokoneen tai muun kameraan liitetyn USB-laitteen mukaan yhteystilaksi valitaan automaattisesti [MTP] tai [Mass Storage]. Windows 7:ssä valitaan [MTP], ja Windows 7 -kohtaiset toiminnot tulevat saataville.
| MTP | Muodostaa MTP-yhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille. Windows 7:ssä valitaan [MTP], ja Windows 7 -kohtaiset toiminnot tulevat saataville. Muissa käyttöjärjestelmissä (Vista/XP, MacOS X) esiin tulee ohjattu automaattitoistotoiminto, ja kameran tallennuskansiossa olevat valokuvat viedään tietokoneeseen.
| Mass Storage | Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille.

Huomaa

- Jos Device Stage* ei tule näkyviin, kun kamera liitetään Windows 7 -tietokoneeseen, valitse [USB-liitännän asetus]-asetukseksi [Auto].

* Device Stage on hallittava valikko (Windows 7-kohtainen toiminto) kameran liitäntää yms. varten.
Takaisin ylös