Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Zoomaus (valokuvat)

## Zoomaus (valokuvat)

Käytettävissä oleva zoomaus
Zoomauskerroin
Suurenna kuvia käyttämällä W/T (zoom) -vipua kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomtoiminto voi suurentaa kuvia enintään 5×.
Optisen zoomin avulla voit suurentaa kuvaa sen alkuperäistä laatua heikentämättä.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. Käännä W/T (zoom) -vipua.

Lähennä kääntämällä vipua T-suuntaan tai loitonna kääntämällä sitä W-suuntaan.
Huomaa

- Zoomaus lukitaan kuvattaessa W-asentoon seuraavissa tapauksissa:

- [i-Pyyhkäisypanoraama] -tilassa

- [3D-pyyhkäisypanoraama] -tilassa

- [Usean kulman pyyhkäisy] -tilassa

- Lähitarkennustilassa (vain DSC-TX66)

### Käytettävissä oleva zoomaus

Voit yhdistää eräitä zoomausasetuksia suuren suurennoksen lähentämistä varten. Näytön kuvake vaihtuu käytettävän zoomin mukaan.

1. Zoomaa alkuperäisellä kuvanlaadulla

(Voit ottaa kuvia kuvan alkuperäisen laadun heikentymättä, vaikka optinen zoomauskerroin ylittäisi 5×.)

1. () [Zoomaus selk. kuv.]:

Zoomaa lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla [Tietoja]

1. () [Digitaalizoomaus]:

Huonompi kuin alkuperäinen kuvanlaatu [Tietoja]

| Käyttö | Asetukset | Zoomauspalkki
A | Vain optisen zoomin käyttö | [Valokuvan koko]: [16M] (DSC-WX70) [18M] (DSC-TX66) [Zoomaus selk. kuv.]: [Pois] [Digitaalizoomaus]: [Pois] |
B | Kuvien zoomaus ilman laadun huonontumista | [Valokuvan koko]: muu kuin [16M] (DSC-WX70) muu kuin [18M] (DSC-TX66) [Zoomaus selk. kuv.]: [Pois] [Digitaalizoomaus]: [Pois] |
C | Terävien kuvien ottaminen käyttämällä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa (lähes alkuperäinen kuvanlaatu) | [Zoomaus selk. kuv.]: [Päällä] [Digitaalizoomaus]: [Pois] |
D | Zoomaus maksimizoomausalueelle | [Zoomaus selk. kuv.]: [Päällä] [Digitaalizoomaus]: [Päällä] [Zoomaus selk. kuv.] ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien asetusten kanssa. [Tietoja] | Kun [Zoomaus selk. kuv.] ei ole käytettävissä

### Zoomauskerroin

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat asetusten tai kuvakoon mukaan. Alla olevassa taulukossa on zoomauskertoimien yhteenveto, kun [Zoomaus selk. kuv.]- ja [Digitaalizoomaus]-asetukseksi on valittu [Päällä].
DSC-WX70:

Kuvakoko | Käyttö
A: Optinen zoom | B: Zoomaa alueen mukaan ilman huononemista (mukaan lukien optinen zoom 5×) | C: Zoomaa [Zoomaus selk. kuv.] [Päällä] | D: Zoomaa suurimmalla zoomaus- kertoimella*1
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

DSC-TX66:

Kuvakoko | Käyttö
A: Optinen zoom | B: Zoomaa alueen mukaan ilman huononemista (mukaan lukien optinen zoom 5×) | C: Zoomaa [Zoomaus selk. kuv.] [Päällä] | D: Zoomaa suurimmalla zoomaus- kertoimella*1
18M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,7× | 13× | 26×
5M | 5× | 9,4× | 18× | 37×
VGA | 5× | 38× | 76× | 76×*2
16:9(13M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 25× | 51×

*1 Maksimi zoomauskerroin on kokonaiszoomaussuurennus, joka voidaan saavuttaa käytettäessä toimintoja zoomauskerroin ilman laadun huonontumista (mukaan lukien optinen zoom 5×), [Zoomaus selk. kuv.] ja [Digitaalizoomaus] yhdessä. Maksimi zoomauskerroin vaihtelee asetusten mukaan. Oletusasetuksen maksimi zoomauskerroin on sama kuin silloin, kun [Zoomaus selk. kuv.] -asetuksena on [Päällä]. [Tietoja]
*2 Kun [Valokuvan koko] -asetukseksi on valittu [VGA], [Digitaalizoomaus] on rajoitettu: suurin zoomauskerroin on 72× (DSC-WX70)/76× (DSC-TX66).
Huomautuksia

- [Zoomaus selk. kuv.] -oletusasetus on [Päällä].

- [Digitaalizoomaus] -oletusasetus on [Pois]. Valitse [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Päällä], kun haluat suurentaa kuvia laadun huonontuessa. [Tietoja]

- [Valokuvan koko] -oletusasetus on [16M] (DSC-WX70)/[18M] (DSC-TX66). Jos haluat muuttaa zoomauskerrointa, muuta [Valokuvan koko] -asetusta. [Tietoja]

- Optista zoomia lukuun ottamatta zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:

- [i-Pyyhkäisypanoraama] -tilassa

- [Kuvatehoste]-tilassa

- [Taustan epätarkkuus] -tilassa

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.

- Kun [Itselaukaisin]-asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

- Kun (Vastavalon korjaus HDR) -tila valitaan valotusohjelmassa

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä muuta kuin optista zoomia.

Takaisin ylös