Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > 3D-valokuva

## 3D-valokuva

3D-kuvan ottaminen. 3D-toimintoja käyttäen tallennetut kuvat voidaan toistaa stereoskooppisesti 3D-televisiossa.

1. (Kuvaustapa) (3D-kuvaus) (3D-valokuva)

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Vihjeitä 3D-kuvien ottamiseen
Lähesty kohdetta, kun kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan, kuten kuvassa.
3D-tehoste ei ehkä toimi oikein, jos kohtaus on liian hämärä, kohde liikkuu tai kameraa siirrettiin AE/AF-lukon asettamisen jälkeen.
Jos kuva otetaan hämärässä, kohinaa voi esiintyä paljon.
Huomautuksia

- Käytettävissä oleva kuvakoko on [16M] tai [16:9(12M)] (DSC-WX70)/[18M] tai [16:9(13M)] (DSC-TX66).

- 3D-kuvat toistetaan tässä kamerassa tavallisina valokuvina.

- 3D-kuvat koostuvat JPEG-tiedostosta ja MPO-tiedostosta. Jos jompikumpi tiedosto poistetaan tietokoneesta, kamera ei välttämättä toimi oikein.

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös