Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Tallennusaika saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.
(h (tunti), m (minuutti))
DSC-WX70:

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

DSC-TX66:

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 25 m (1 h 25 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 20 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 40 m) | 7 h 15 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 35 m | 1 h 20 m | 2 h 40 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 35 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 5 m | 2 h 20 m | 4 h 50 m | 9 h 55 m | 20 h

Numero kohdassa ( ) on minimitallennusaika.

- Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan. MP4-muotoisen videotiedoston maksimikoko on noin 2 Gt.

Huomaa

- Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamerassa on VBR (muuttuva bittinopeus), joka säätää automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan.
  Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemmän muistia.
  Tallennusaika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteen tai kuvan laatu-/kokoasetusten mukaan.

Takaisin ylös