Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko (Dual Rec)

## Valokuvan koko (Dual Rec)

Asettaa videon tallennuksen aikana otettavan valokuvan koon.
DSC-WX70:

1. MENU (Valokuvan koko (Dual Rec)) haluttu koko

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

### Kun [Videon koko] -asetuksena on muu kuin [VGA]

| 16:9 (12M-taso) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti
| 16:9(3M) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### Kun [Videon koko] -asetuksena on [VGA]

| 8M-taso | Tulosteet A3-kokoon asti
| 2M | Tulosteet 10×15 cm:n kokoon asti

DSC-TX66:

1. MENU (Valokuvan koko (Dual Rec)) haluttu koko

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

### Kun [Videon koko] -asetuksena on muu kuin [VGA]

| 16:9 (13M taso) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3+-kokoon asti
| 16:9(3M) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### Kun [Videon koko] -asetuksena on [VGA]

| 10M-taso | Tulosteet A3-kokoon asti
| 2M | Tulosteet 10×15 cm:n kokoon asti

Huomaa

- Dual Rec -tilassa otettavien kuvien määrä vaihtelee kuvakoon mukaan.

Liittyvä aihe
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös