Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Ilmoitukset

## Ilmoitukset

Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.

- Akun varaus on vähissä. Lataa akku välittömästi. Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä riippuu käyttöolosuhteista ja akun tyypistä.

Kamera ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä

- Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai et ehkä voi tallentaa videoita. Jätä kamera viileään paikkaan, kunnes lämpötila laskee.

Sisäisen muistin virhe

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Virhe muistikortissa. Tietojen kirjoitus muistikortille ei onnistu.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Muistikortin liitinosa on likainen.

- Muistikortti on vaurioitunut.

Muistikorttia ei ole alustettu oikein.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Muistikortilla ei kenties ole mahdollista tallentaa eikä toistaa videoita oikein.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Puskurin ylivirtaus. Kirjoitus mediaan ei loppunut ajoissa.

- Jos käytetään muistikorttia, jolle on tallennettu ja joka on tyhjennetty toistuvasti tai joka on alustettu eri kamerassa, datan kirjoitusnopeus voi olla liian hidas. Varmuuskopioi ensin kortilla oleva data tietokoneeseen ja alusta sitten kortti uudelleen ennen sen käyttämistä. [Tietoja]

- Käytettävän muistikortin kirjoitusnopeus ei riitä videotallennukseen. Käytä jotain alla mainittua muistikorttia.

DSC-WX70:

- ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SD-kortti (Luokka 4 tai nopeampi)

DSC-TX66:

- ”Memory Stick Micro” (Mark2), microSD-muistikortti (Luokka 4 tai nopeampi).

Muistikortti on lukittu. Tarkista liuska. (vain DSC-WX70)

- Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Muistikortti on vain lukua varten.

- Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia muistikortille/-kortilta.

Muistikorttiin kirjoitus ei onnistunut Palauttaa tiedot

- Aseta muistikortti uudelleen ja palauta tiedot koskettamalla [OK].

Ei kuvia

- Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

- Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

Ei valokuvia

- 3D-kuvia, jotka voidaan toistaa [3D-katselu]-tilassa, ei ole.

- Valittu kansio tai päivämäärä ei sisällä tiedostoa, joka voidaan toistaa kuvaesityksessä.

Löytyi tiedosto, jota ei tunnisteta

- Yritit poistaa kansion, jossa on tiedosto, jota ei voi toistaa tällä kameralla. Poista tiedosto tietokoneella ja poista sitten kansio.

Kansiovirhe. Valittuun kansioon ei voi tallentaa. Valitse toinen kansio.

- Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortissa (esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio [Tietoja] tai luo uusi kansio [Tietoja].

Ei voi luoda lisää kansioita

- Kansio, jonka nimen alussa on ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin on.

Tyhjennä kansion sisältö

- Yritit poistaa kansion, jossa on yksi tai useita tiedostoja. Poista kaikki tiedostot ja poista sitten kansio.

Kansio suojattu.

- Yritit poistaa suojatun vain luku -kansion tietokoneella.

Tiedostovirhe.

- Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
  Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.

Vain luku -kansio

- Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio. [Tietoja]

Tiedoston suojaus

- Poista suojaus. [Tietoja]

Kuvakoko yli rajoituksen

- Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.

Korjattavia kasvoja ei löydy

- Kuvaa ei välttämättä voi parannella kuvan mukaan.

(Tärinävaroituksen ilmaisin)

- Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.

Tämä muistikortti ei tue muotoa MP4 12M.
Tämä muistikortti ei tue muotoa MP4 6M.

- Videoiden tallennukseen suositellaan seuraavia muistikortteja:

DSC-WX70:

- ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SD-kortti (Luokka 4 tai nopeampi)

DSC-TX66:

- ”Memory Stick Micro” (Mark2), microSD-muistikortti (Luokka 4 tai nopeampi).

Tallennus ei ole käytettävissä tässä videomuodossa.

- Valitse [Videomuoto]-asetukseksi [MP4]. [Tietoja]

Katkaise virta ja kytke taas päälle (vain DSC-WX70)

- Objektiivi ei toimi oikein.

Enimmäismäärä kuvia on jo valittu.

- Enintään 10 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [TransferJet] -toimintoa. (vain DSC-WX70)

- Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.

- Voit lisätä (kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon.

Virhe toistettaessa musiikkia

- Poista musiikkitiedosto tai korvaa se tavallisella musiikkitiedostolla.

- Suorita [Tyhjennä musiikki] ja lataa sitten uusi musiikkitiedosto.

Musiikkimuistin alustusvirhe

- Suorita [Tyhjennä musiikki].

Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta.

- Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.

Valmistaa kuvatietokantatiedostoa. Odota.

- Kamera palauttaa päivämäärätiedot yms. tapauksissa, joissa kuvia on poistettu tietokoneella tms.

- Tarvittava kuvatietokantatiedosto luodaan, kun muistikortti on alustettu.

- Kuvien määrä ylittää kameran tietokantatiedoston päivämääränhallinnan kapasiteetin. Jos haluat rekisteröidä lisää kuvia kuvatietokantatiedostoon, poista kuvia [Pvm. -näkymä]-toiminnon avulla.

Ristiriitaisuuksia kuvatietokantatiedostossa. Haluatko korjata kuvatietokantatiedoston?

- AVCHD-videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska kuvatietokantatiedosto on vioittunut. Palauta kuvatietokantatiedosto noudattamalla näytön ohjeita.

- [Pvm. -näkymä]-toiminnon avulla ei voi tallentaa kameran kuvatietokantatiedostoon eikä toistaa. Käytä ”PlayMemories Home”-ohjelmistoa kaikkien kuvien varmuuskopiointiin tietokoneeseen ja käytä sitä muistikortin palauttamiseen.

Kuvatietokantatiedoston virhe. Tietoja ei voi palauttaa.

- Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen ”PlayMemories Home” -ohjelmalla ja alusta muistikortti tai sisäinen muisti. Jos haluat katsella kuvia uudelleen kameralla, vie tuodut kuvat kameraan ”PlayMemories Home” -ohjelmalla. [Tietoja]

Tallennustoiminto ei saatavana korkean sisäisen lämpötilan takia.

- Kameran lämpötila on noussut. Et voi tallentaa kuvia, ennen kuin lämpötila on laskenut.

Tallennus pysäytettiin kameran kohonneen lämpötilan takia.

- Tallennus on pysähtynyt lämpötilan nousun takia videota tallennettaessa. Odota, kunnes lämpötila on laskenut.

- Jos tallennat videoita pitkään, kameran lämpötila kohoaa. Lopeta tällöin videoiden tallennus.

Yhteyden muodostus epäonnistui (vain DSC-WX70)

- Tarkista TransferJet-vastaanottoportti ja siirrä tiedot oikein. [Tietoja]

Kaikki tiedostoja ei lähetetty (vain DSC-WX70)
Kaikkia tiedostoja ei vastaanotettu (vain DSC-WX70)

- Joko tiedonsiirto katkesi kuvan siirron aikana tai siirto lopetettiin, koska laitteen muisti on täynnä. Tarkista käytettävissä oleva muistikapasiteetti ja yritä siirtää tiedot TransferJet-toiminnolla uudelleen.

- Kuvaa ei välttämättä voi vastaanottaa riippuen kuvasta.

Takaisin ylös