Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > ISO

## ISO

Asettaa valoisuusherkkyyden, kun kamera on Ohjelmoitava automaattinen -tilassa. Videotilassa [ISO]-asetukseksi on lukittu [Auto]. Asetusta ei voi muuttaa.

1. MENU (ISO) haluttu tila

| (Auto) | Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
| //////// | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero). Suurempia ISO-asetuksia kuin [ISO6400] saavutetaan käyttämällä selk. kuv. tekniikkaa ja kerrostussarjakuvausta. [ISO80] voidaan asettaa vain mallissa DSC-TX66.

ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Huomaa

- Jos [ISO]-asetuksena on [ISO6400] tai [ISO12800], kuvan tallentaminen kestää hetken, koska kamera kerrostaa kuvan. Salamavalo ei toimi näiden asetusten kanssa.

Liittyvä aihe
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös