Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avvertimento > Messaggi

## Messaggi

Se appaiono i seguenti messaggi, seguire le istruzioni.

- Il livello della batteria è basso. Caricare subito il pacco batteria. A seconda delle condizioni d’uso o del tipo di pacco batteria, l’indicatore potrebbe lampeggiare anche quando sono ancora rimasti da 5 minuti a 10 minuti di tempo rimanente della batteria.

Surriscaldamento dell’unità Consenti il suo raffreddamento

- La temperatura della fotocamera è aumentata. La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente o si potrebbe non essere in grado di registrare i filmati. Lasciare la fotocamera in un luogo fresco finché la temperatura scende.

Errore memoria interna

- Spegnere la fotocamera, quindi riaccenderla.

Si è verificato un errore della scheda di memoria. Impossibile scrivere i dati sulla scheda di memoria.

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

- La sezione dei terminali della scheda di memoria è sporca.

- La scheda di memoria è danneggiata.

Questa scheda di memoria non è formattata in modo corretto.

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

Questa scheda di memoria potrebbe non essere in grado di registrare o riprodurre immagini correttamente.

- La scheda di memoria inserita non può essere usata nella fotocamera. [Dettagli]

Overflow buffer. La scrittura sul supporto non è stata completata in tempo.

- Se si usa una scheda di memoria che è stata registrata e cancellata ripetutamente o che è stata formattata su una fotocamera diversa, la velocità di scrittura dei dati potrebbe essere troppo lenta. Prima fare una copia di riserva su un computer dei dati che sono sulla scheda e quindi riformattare la scheda prima di usarla. [Dettagli]

- La velocità di scrittura della scheda di memoria che si sta usando non è sufficiente per le registrazioni dei filmati. Usare una delle schede di memoria elencate sotto.

DSC-WX70:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, scheda SD (Classe 4 o più veloce)

DSC-TX66:

- “Memory Stick Micro” (Mark2), scheda di memoria microSD (Classe 4 o più veloce).

La scheda di memoria è bloccata. Controllare la linguetta. (solo DSC-WX70)

- Si sta usando la scheda di memoria con l’interruttore di protezione dalla scrittura e l’interruttore è impostato sulla posizione LOCK. Impostare l’interruttore sulla posizione di registrazione.

Scheda di memoria per sola lettura.

- La fotocamera non può registrare né cancellare le immagini su questa scheda di memoria.

La scrittura sulla scheda memoria non è stata completata correttamente Recupera i dati

- Reinserire la scheda di memoria e toccare [OK] per recuperare i dati.

Nessuna immagine

- Nella memoria interna non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

- Nessuna immagine che può essere riprodotta è stata registrata in questa cartella della scheda di memoria.

Nessun fermo immagine

- Non ci sono immagini 3D che possono essere riprodotte nel modo [Visione 3D].

- La cartella o la data selezionata non contiene un file che può essere riprodotto in una proiezione diapositive.

Trovato file che non è stato riconosciuto

- Si è cercato di cancellare una cartella contenente un file che non può essere riprodotto su questa fotocamera. Cancellare il file su un computer e quindi cancellare la cartella.

Errore cartella. Impossibile registrare nella cartella selezionata. Selezionare una cartella differente.

- Sulla scheda di memoria esiste già una cartella con il numero che ha le stesse prime tre cifre (per esempio: 123MSDCF e 123ABCDE). Selezionare un’altra cartella [Dettagli] o creare una cartella nuova [Dettagli].

Impossibile creare altre cartelle.

- Sulla scheda di memoria esiste la cartella con un nome che inizia con “999”. In questo caso non è possibile creare le cartelle.

Vuota contenuto cartella

- Si è cercato di cancellare una cartella contenente uno o più file. Cancellare tutti i file e quindi cancellare la cartella.

Cartella protetta.

- Si è cercato di cancellare una cartella che è protetta come sola lettura su un computer.

Errore file.

- Si è verificato un errore durante la riproduzione dell’immagine.
  Non vengono date garanzie per la riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini che sono state elaborate su un computer o di immagini che sono state riprese usando altre fotocamere.

Cartella per sola lettura

- È stata selezionata una cartella che non può essere impostata come una cartella di registrazione sulla fotocamera. Selezionare un’altra cartella. [Dettagli]

File protetto

- Rilasciare la protezione. [Dettagli]

Dimensioni immagine oltre il limite

- Viene riprodotta un’immagine con dimensioni non riproducibili sulla fotocamera.

Non è in grado di rilevare viso per ritocco

- Si potrebbe non essere in grado di ritoccare l’immagine a seconda dell’immagine.

(Indicatore di avvertimento per la vibrazione)

- A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della fotocamera. Usare il flash o montare la fotocamera su un treppiede per fissare la fotocamera.

MP4 12M non è supportato con questa scheda di memoria.
MP4 6M non è supportato con questa scheda di memoria.

- Per registrare i filmati, si consiglia di usare una delle schede di memoria elencate sotto.

DSC-WX70:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, scheda SD (Classe 4 o più veloce)

DSC-TX66:

- “Memory Stick Micro” (Mark2), scheda di memoria microSD (Classe 4 o più veloce).

Registrazione non disponibile in questo formato di filmato.

- Impostare [Formato del filmato] su [MP4]. [Dettagli]

Spegni e riaccendi (solo DSC-WX70)

- L’obiettivo funziona male.

Numero massimo di immagini già selezionate.

- È possibile selezionare fino a 10 file quando si usa [TransferJet]. (solo DSC-WX70)

- È possibile selezionare fino a 100 file quando si usa [Immagini multiple].

- È possibile aggiungere i contrassegni (Ordine di stampa) ad un massimo di 999 file.

Errore di riproduzione musica

- Cancellare il file musicale o sostituirlo con un file musicale normale.

- Eseguire [Svuota Musica], quindi scaricare un nuovo file musicale.

Errore formattazione per musica

- Eseguire [Svuota Musica].

Impossibile eseguire operazione in file non supportati.

- L’elaborazione ed altre funzioni di modifica della fotocamera non possono essere eseguite sui file di immagine che sono stati elaborati usando un computer o sulle immagini che sono state registrate con altre fotocamere.

Preparazione file di database immagini in corso. Attendere.

- La fotocamera ripristina le informazioni sulla data, ecc., in casi in cui le immagini sono state cancellate su un PC, ecc.

- Il file necessario di database di immagini viene creato dopo che la scheda di memoria viene formattata.

- Il numero di immagini supera quello per cui la gestione della data in un file di database dalla fotocamera è possibile. Per registrare altre immagini nel file di database di immagini, cancellare le immagini in [Visione data].

Trovati errori nel file di database di immagini. Riparare il file di database di immagini?

- I filmati AVCHD non possono essere registrati o riprodotti perché il file di database di immagini è alterato. Seguire le istruzioni sullo schermo per recuperare il file di database di immagini.

- Non è possibile registrare sul file di database di immagini della fotocamera o riprodurre usando [Visione data]. Usare “PlayMemories Home” per fare una copia di riserva di tutte le immagini su un PC e usarla per ripristinare una scheda di memoria.

Errore di file di database di immagini. Impossibile recuperare i dati.

- Importare tutte le immagini sul computer con “PlayMemories Home”, e formattare la scheda di memoria o la memoria interna. Per guardare di nuovo le immagini con la fotocamera, esportare le immagini importate sulla fotocamera con “PlayMemories Home”. [Dettagli]

Funzione di registrazione non disponibile a causa di temperatura interna alta.

- La temperatura della fotocamera è aumentata. Non è possibile registrare le immagini finché la temperatura si è abbassata.

Registrazione interrotta a causa di un aumento di temperatura dell’unità.

- La registrazione si è interrotta a causa di un aumento di temperatura durante la registrazione di un filmato. Attendere finché la temperatura si abbassa.

- Quando si registrano i filmati per molto tempo, la temperatura della fotocamera aumenta. In questo caso, interrompere la registrazione dei filmati.

Collegamento non riuscito (solo DSC-WX70)

- Controllare la porta di ricezione TransferJet e trasferire correttamente i dati. [Dettagli]

Alcuni file non sono stati inviati (solo DSC-WX70)
Alcuni file non sono stati ricevuti (solo DSC-WX70)

- La comunicazione è stata interrotta durante il trasferimento di immagini o il trasferimento è stato interrotto perché la memoria della periferica è piena. Controllare la capacità disponibile della memoria e cercare di trasferire i dati usando di nuovo TransferJet.

- Si potrebbe non essere in grado di ricevere l’immagine a seconda dell’immagine.

Torna all’inizio