Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. fermo imm(Dual Rec)

## Dim. fermo imm(Dual Rec)

Imposta la dimensione dei fermi immagine ripresi durante la registrazione di un filmato.
DSC-WX70:

1. MENU (Dim. fermo imm(Dual Rec)) dimensione desiderata

Se il tasto non si visualizza sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

### Quando [Dimensioni filmato] è impostata su un’opzione diversa da [VGA]

| 16:9(Livello 12M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3
| 16:9(3M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

### Quando [Dimensioni filmato] è impostato su [VGA]

| Livello 8M | Per stampe fino al formato A3
| 2M | Per le stampe fino al formato 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Dim. fermo imm(Dual Rec)) dimensione desiderata

Se il tasto non si visualizza sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

### Quando [Dimensioni filmato] è impostata su un’opzione diversa da [VGA]

| 16:9(Livello 13M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3+
| 16:9(3M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

### Quando [Dimensioni filmato] è impostato su [VGA]

| Livello 10M | Per stampe fino al formato A3
| 2M | Per le stampe fino al formato 10×15 cm

Nota

- Il numero di immagini che è possibile riprendere nel modo Dual rec varia a seconda della dimensione dei fermi immagine.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio