Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > ISO

## ISO

Regola la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata su Programm. automatica. Nel Modo filmato, [ISO] è fissato su [Autom.]. Non è possibile cambiare le impostazioni.

1. MENU (ISO) modo desiderato

| (Autom.) | Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
| //////// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore). Le impostazioni ISO superiori a [ISO6400] sono ottenute usando la tecnologia di immag. nitida e la ripresa a raffica con sovrapposizione. [ISO80] può essere impostato solo per la DSC-TX66.

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Nota

- Quando [ISO] è impostato su [ISO6400] o [ISO12800], ci vuole un po’ di tempo per registrare un’immagine, perché la fotocamera sovrappone l’immagine. Il flash non funziona con queste impostazioni.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio