Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
Le posizioni delle icone visualizzate potrebbero variare secondo il modo di ripresa.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)
REG Attesa | Registrazione di un filmato/Attesa del filmato
| Scena di ripresa del filmato
| Icona di Identificazione scena (Messa fuoco ravvicinata) si visualizza solo per la DSC-TX66.
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Identificazione scena
| Icona della sovrapposizione
| Riduzione occhi chiusi
| Avvertimento di surriscaldamento
| Avvertimento per la vibrazione
| Sensore caduta (solo DSC-WX70)
| Bilanciamento del bianco
| Intervallo di ripresa a raffica
| Modo di misurazione esposimetrica
| Rilevamento visi
| Effetto sfocatura
| Effetto pelle morbida
| Effetto Dipinto HDR
| Tonalità del colore
| Colore estratto
| Effetto acquerello
| Effetto illustrazione

Display | Indicazione
| Messa a fuoco ravvicinata (solo DSC-TX66)
| Riduzione degli occhi rossi
| Blocco AE/AF
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
ISO400 | Numero ISO
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del quadro del telemetro AF
| Modo del flash
| Carica del flash

Display | Indicazione
| Modo eco
9 | Numero di immagini registrabili (Dual Rec)
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
1.4 | Scala dello zoom
CATTURA | Importazione dei fermi immagine
| Illuminatore AF
| Supporto di registrazione (Scheda di memoria, memoria interna)

Display | Indicazione
100Min | Tempo registrabile
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Cartella di registrazione
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità (16M) e (16:9(12M)) si visualizzano solo per la DSC-WX70. (18M) e (16:9(13M)) si visualizzano solo per la DSC-TX66.
| Quadro del telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale
| Autoscatto
| Indicatore di avvertimento relativo alla registrazione dei fermi immagine
96 | Numero di immagini registrabili
| Data di scrittura
| Destinazione
| Pannello a sfioramento invalido
| Abilita/Disabilita il pannello a sfioramento
| Istogramma (solo DSC-WX70)

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Supporto di riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
12/12 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nella gamma data, nella cartella selezionata
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità (16M) e (16:9(12M)) si visualizzano solo per la DSC-WX70. (18M) e (16:9(13M)) si visualizzano solo per la DSC-TX66.
| Immagini di raffica
| Immagine principale nel gruppo raffica
| Zoom di riproduzione
| Cartella di riproduzione
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Immagini 3D
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Avvertimento di surriscaldamento
| TransferJet (solo DSC-WX70)
| Ingrandimento non disponibile
| Eye-Fi (solo DSC-WX70)

Display | Indicazione
101-0012 | Numero della cartella-del file
2012-1-1 9:30 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Modo eco
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| il Modo visione
| Modo di misurazione esposimetrica
| Modo del flash
| Bilanciamento del bianco
+2.0EV | Valore di esposizione
| Zoom ampio

Display | Indicazione
C:32:00 | Display di autodiagnosi
ISO400 | Numero ISO
500 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
| Barra di riproduzione
| Riproduzione
| Riproduzione a velocità variabile
00:00:12 | Contatore
| Istogramma (solo DSC-WX70)
| Volume

Torna all’inizio