Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

## Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe hoger de beeldkwaliteit.
Selecteer een beeldformaat voor het opnemen van bewegende beelden door in de opnamefunctie MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Bew.-beeldformaat] aan te raken. [Details]
U kunt [Bewegend-beeldkwaliteit] instellen op AVCHD-formaat, en [Filmformaat] instellen op MP4-formaat.

#### Bewegend-beeldkwaliteit (opnameformaat: AVCHD)

1. MENU (Bewegend-beeldkwaliteit) gewenste functie

Stel in met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm, afhankelijk van de opnamefunctie.
Deze camera neemt bewegende beelden op in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 velden per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid.

| Bewegend-beeldkwaliteit | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels.
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels.
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de standaardbeeldkwaliteit van 1440×1080 (60i/50i) pixels.

#### Filmformaat (opnameformaat: MP4)

1. MENU (Filmformaat) gewenst formaat

Stel in met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm, afhankelijk van de opnamefunctie.
Deze camera neemt bewegende beelden op in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Filmformaat | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| MP4 12M | 12 Mbps | Neemt op met 1440×1080 pixels
| MP4 6M | 6 Mbps | Neemt op met 1280×720 pixels
| MP4 3M | 3 Mbps | Neemt op in de VGA-formaat

Opmerkingen

- Een telefotobeeld wordt verkregen wanneer het [MP4 3M]-beeldformaat is geselecteerd.

- Wanneer u een AVCHD-disc maakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in [AVC HD 24M (FX)], zal dit enige tijd vergen aangezien de beeldkwaliteit moet worden omgezet. Om bewegende beelden in [AVC HD 24M (FX)] op te slaan zonder de beeldkwaliteit om te zetten, gebruikt u Blu-ray-discs.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven