Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
De plaats van de afgebeelde pictogrammen kan verschillen afhankelijk van de opnamefunctie.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
0:12 | Opnametijd (min:sec)
OPNEMEN Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
| Bewegende-beeldenopnamefunctie
| Pictogram van scèneherkenning (Superclose-up) wordt afgebeeld op DSC-TX66.
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Scèneherkenning
| Overlay-effect
| Dichte-ogenvermindering
| Oververhittingswaarschuwing
| Trillingswaarschuwing
| Valsensor (alleen DSC-WX70)
| Witbalans
| Burst-opname-interval
| Lichtmeetfunctie
| Gezichtsherkenning
| Onscherp-effect
| Zachte-huideffect
| HDR-schilderij-effect
| Kleurtint
| Geëxtraheerde kleur
| Waterverf-effect
| Illustratie-effect

Indicator | Betekenis
| Superclose-up (alleen DSC-TX66)
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| AE/AF-vergrendelingsindicator
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-nummer
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
| Flitsfunctie
| Opladen flitser

Indicator | Betekenis
| Eco-functie
9 | Aantal opneembare beelden (Dual Rec)
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
1.4 | Zoomvergroting
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
| AF-verlichting
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)

Indicator | Betekenis
100Min | Opneembare tijd
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Opnamemap
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit (16M) en (16:9(12M)) worden alleen afgebeeld op DSC-WX70. (18M) en (16:9(13M)) worden alleen afgebeeld op DSC-TX66.
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Zelfontspanner
| Waarschuwingsindicator voor stilstaand-beeldopname
96 | Aantal opneembare beelden
| Schrijven van datum
| Bestemming
| Aanraakscherm ongeldig
| Aanraakscherm in-/uitschakelen
| Histogram (alleen DSC-WX70)

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in geselecteerde datumbereik, map
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit (16M) en (16:9(12M)) worden alleen afgebeeld op DSC-WX70. (18M) en (16:9(13M)) worden alleen afgebeeld op DSC-TX66.
| Burst-beelden
| Hoofdbeeld van de burst-groep
| Weergavezoom
| Weergavemap
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| 3D-beelden
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Oververhittingswaarschuwing
| TransferJet-instellingen (alleen DSC-WX70)
| Vergroten niet mogelijk
| Eye-Fi (alleen DSC-WX70)

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2012-1-1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| Eco-functie
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Weergavefunctie
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Breed-zoombeeld

Indicator | Betekenis
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
ISO400 | ISO-nummer
500 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
| Weergavebalk
| Weergeven
| Weergave met variabele snelheid
00:00:12 | Teller
| Histogram (alleen DSC-WX70)
| Volumeniveau

Terug naar boven