Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Stlstnd bldformat(Dual Rec)

## Stlstnd bldformat(Dual Rec)

U kunt het beeldformaat instellen van de stilstaande beelden die kunnen worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden.
DSC-WX70:

1. MENU (Stlstnd bldformat(Dual Rec)) gewenst formaat

Als de toets niet wordt afgebeeld aan de linkerkant van het scherm, raakt u MENU aan.

### Als [Filmformaat] is ingesteld op iets anders dan [VGA]

| 16:9(12M-niveau) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3-formaat
| 16:9(3M) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

### Als [Filmformaat] is ingesteld op [VGA]

| 8M-niveau | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| 2M | Voor afdrukken tot een grootte van 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Stlstnd bldformat(Dual Rec)) gewenst formaat

Als de toets niet wordt afgebeeld aan de linkerkant van het scherm, raakt u MENU aan.

### Als [Filmformaat] is ingesteld op iets anders dan [VGA]

| 16:9(13M-niveau) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3+-formaat
| 16:9(3M) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

### Als [Filmformaat] is ingesteld op [VGA]

| 10M-niveau | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| 2M | Voor afdrukken tot een grootte van 10×15 cm

Opmerking

- Het aantal beelden dat u kunt opnemen in de Dual Rec-functie verschilt afhankelijk van het stilstaand-beeldformaat.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven