Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Weergeven > Bewegende beelden weergeven > Bewegende beelden weergeven

## Bewegende beelden weergeven

DSC-WX70:

1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

DSC-TX66:

1. Raak (weergave) aan om over te schakelen naar de weergavefunctie.

1. Selecteer een filmpje met / .

1. Raak aan op het scherm.

Als u tijdens het weergeven het scherm aanraakt, worden de bedieningstoetsen afgebeeld.

#### Over het weergavescherm voor bewegende beelden

Wanneer u tijdens de weergave het scherm aanraakt, wordt de weergavebalk afgebeeld, met daarop de weergavepositie in het filmpje en de bedieningstoetsen.
, , , , of wordt afgebeeld in het weergavescherm voor bewegende beelden.
Het afgebeelde pictogram kan verschillen afhankelijk van het beeldformaat en de beeldkwaliteit.

Toets | Bewerking
| Weergeven
| Pauze
| Vooruitspoelen
| Achteruitspoelen
| Vertraagde weergave
| Vertraagde weergave achteruit
| Hoofdstuk vooruit
| Hoofdstuk achteruit
| Frame vooruit
| Frame achteruit
| Volume-instellingen
| Sluit de bedieningsbalk

Alleen bewegende beelden weergeven op het indexweergavescherm
U kunt alleen de miniaturen van bewegende beelden weergeven op het indexweergavescherm door MENU (Weergavefunctie) (Mapweergave (MP4)) of (AVCHDweergave) aan te raken.
(Mapweergave (MP4)): Hiermee kunt u miniaturen van bewegende beelden in het MP4-formaat weergeven op het indexweergavescherm.
(AVCHDweergave): Hiermee kunt u miniaturen van bewegende beelden in het AVCHD-formaat weergeven op het indexweergavescherm.

- Nadat een bestand met bewegende beelden tot aan het einde is weergegeven, begint de camera automatisch het volgende bestand met bewegende beelden weer te geven.

Opmerkingen

- De toetsen op de bedieningsbalk verschillen afhankelijk van de weergavestatus.

- Het scherm verandert naar het volgende/vorige beeld wanneer u in de datumweergave de toets Hoofdstuk vooruit/Hoofdstuk achteruit aanraakt.

- Het kan onmogelijk zijn bewegende beelden weer te geven die zijn opgenomen op een andere camera.

Verwant onderwerp
Weergavefunctie
Terug naar boven