Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørrelse (Dual Rec)

## Bildestørrelse (Dual Rec)

Angir størrelsen på stillbilder som blir tatt under filmopptak.
DSC-WX70:

1. MENU (Bildestørrelse (Dual Rec)) ønsket størrelse

Hvis denne knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berører du MENU.

### Når et annet format enn [Videostørrelse] er angitt som [VGA]

| 16:9 (12M-nivå) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format
| 16:9(3M) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

### [Videostørrelse] er satt til [VGA]

| 8M-nivå | For utskrifter med format på opptil A3
| 2M | For utskrifter på opptil 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Bildestørrelse (Dual Rec)) ønsket størrelse

Hvis denne knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berører du MENU.

### Når et annet format enn [Videostørrelse] er angitt som [VGA]

| 16:9 (13M-nivå) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i et format på opptil A3+
| 16:9(3M) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

### [Videostørrelse] er satt til [VGA]

| 10M-nivå | For utskrifter med format på opptil A3
| 2M | For utskrifter på opptil 10×15 cm

Merk

- Hvor mange bilder du kan fotografere i Dual Rec-modus, er avhengig av størrelsen på stillbildene.

Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen