Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Jakość filmu/Rozmiar filmu

## Jakość filmu/Rozmiar filmu

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu, dotykając MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] w trybie nagrywania. [Szczegóły]
Możesz ustawić [Jakość filmu] w formacie AVCHD oraz [Rozmiar filmu] w formacie MP4.

#### Jakość filmu (format nagrywania: AVCHD)

1. MENU (Jakość filmu) żądany tryb

Ustaw przy pomocy przycisków z lewej strony ekranu, w zależności od trybu nagrywania.
Filmy zapisane przy użyciu tego aparatu są zapisywane w formacie AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w formacie z przeplotem, z audio Dolby Digital.

| Jakość filmu | Średnia prędkość bitowa | Opis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1440×1080 (60i/50i).

#### Rozmiar filmu (format nagrywania: MP4)

1. MENU (Rozmiar filmu) żądany rozmiar

Ustaw przy pomocy przycisków z lewej strony ekranu, w zależności od trybu nagrywania.
Filmy zapisane przy użyciu tego aparatu są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/sek. (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub ok. 25 klatek/sek. (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Rozmiar obrazu filmu | Średnia prędkość bitowa | Opis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze VGA

Uwagi

- Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M].

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w formacie [AVC HD 24M (FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy w formacie [AVC HD 24M (FX)] bez konwersji jakości, użyj płyt Blu-ray.

Podobny temat
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku