Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Tam. Imagem Fixa(Dual Rec)

## Tam. Imagem Fixa(Dual Rec)

Regula o tamanho de imagem fixa captada enquanto grava um filme.
DSC-WX70:

1. MENU (Tam. Imagem Fixa(Dual Rec)) tamanho desejado

Se o botão não for visualizado no lado esquerdo do ecrã, toque em MENU.

### Quando [Tamanho Filme] estiver regulado para outro que não [VGA]

| 16:9(Nível 12M) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3
| 16:9(3M) | Para ver num televisor de alta definição

### Quando [Tamanho Filme] estiver regulado para [VGA]

| Nível 8M | Para impressões até ao tamanho A3
| 2M | Para impressões até ao tamanho 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Tam. Imagem Fixa(Dual Rec)) tamanho desejado

Se o botão não for visualizado no lado esquerdo do ecrã, toque em MENU.

### Quando [Tamanho Filme] estiver regulado para outro que não [VGA]

| 16:9(Nível 13M) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3+
| 16:9(3M) | Para ver num televisor de alta definição

### Quando [Tamanho Filme] estiver regulado para [VGA]

| Nível 10M | Para impressões até ao tamanho A3
| 2M | Para impressões até ao tamanho 10×15 cm

Nota

- O número de imagens que pode fotografar no modo Dual Rec varia dependendo do tamanho da imagem fixa.

Tópico Relacionado
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo