Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de usar > Nomes de partes e lista de ícones visualizados no ecrã > Lista de ícones visualizados no ecrã

## Lista de ícones visualizados no ecrã

Lista de ícones do modo de fotografia
Lista de ícones do modo de visualização
Os ícones são visualizados no ecrã para indicar o estado da câmara.
As posições do ícone visualizado podem diferir de acordo com o modo de fotografia.

### Lista de ícones do modo de fotografia

Visor | Indicação
0:12 | Tempo de gravação (m:s)
GRAV. Espera | Gravação de um filme/Espera de filme
| Cena de filmagem de filme
| Ícone de Reconhecimento de Cena (Foco próximo) visualiza-se apenas na DSC-TX66.
| Ficheiro de base de dados cheio/erro de ficheiro de base de dados
| Reconhecimento de Cena
| Ícone de sobreposição
| Redução olhos fechados
| Aviso de sobreaquecimento
| Aviso de vibração
| Sensor de queda (DSC-WX70 apenas)
| Equilíbrio de Brancos
| Intervalo de fotografia burst
| Modo do medidor
| Detecção de Cara
| Efeito de Desfocagem
| Efeito de Pele Suave
| Efeito de pintura HDR
| Tom da cor
| Cor Extraída
| Efeito aquarela
| Efeito ilustração

Visor | Indicação
| Foco Próximo (DSC-TX66 apenas)
| Redução dos olhos vermelhos
| Bloqueio AE/AF
| Obturador lento NR
125 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
ISO400 | Número ISO
+2.0EV | Valor de exposição
| Indicador do quadro do telémetro de AF
| Modo de flash
| Flash a carregar

Visor | Indicação
| Modo Eco
9 | N.º de imagens graváveis (Dual Rec)
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
1.4 | Escala de zoom
FOTOGRAFA | Importar imagens fixas
| Iluminador AF
| Meio de Gravação (cartão de memória, memória interna)

Visor | Indicação
100Min | Tempo de gravação
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
| Pasta de gravação
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade (16M) e (16:9(12M)) são visualizados apenas na DSC-WX70. (18M) e (16:9(13M)) são visualizados apenas na DSC-TX66.
| Quadro do telémetro de AF
| Reticulado do medidor de ponto
| Temporizador automático
| Indicador de aviso relativo à gravação de imagem fixa
96 | Número de imagens que pode gravar
| Escrever Data
| Destino
| Painel táctil inválido
| Activar/Desactivar painel táctil
| Histograma (DSC-WX70 apenas)

### Lista de ícones do modo de visualização

Visor | Indicação
| Meio de Reprodução (cartão de memória, memória interna)
12/12 | N.º de imagem/N.º de imagens gravadas na variação de data seleccionada, pasta
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade (16M) e (16:9(12M)) são visualizados apenas na DSC-WX70. (18M) e (16:9(13M)) são visualizados apenas na DSC-TX66.
| Imagens Burst
| Imagem principal no grupo burst
| Zoom de reprodução
| Pasta de reprodução
| Ficheiro de base de dados cheio/erro de ficheiro de base de dados
| Imagens 3D
| Protecção
| Ordem de impressão (DPOF)
| Aviso de sobreaquecimento
| Definições TransferJet (DSC-WX70 apenas)
| Ampliação indisponível
| Eye-Fi (DSC-WX70 apenas)

Visor | Indicação
101-0012 | Número pasta-arquivo
2012-1-1 9:30 AM | Data/hora da gravação da imagem de reprodução

Visor | Indicação
| Modo Eco
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Modo de visualização
| Modo do medidor
| Modo de flash
| Equilíbrio de Brancos
+2.0EV | Valor de exposição
| Zoom ampliado

Visor | Indicação
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
ISO400 | Número ISO
500 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
| Barra de reprodução
| Reprodução
| Reprodução de velocidade variável
00:00:12 | Contador
| Histograma (DSC-WX70 apenas)
| Volume

Voltar ao topo