Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări principale > Eye-Fi (numai pentru modelul DSC-WX70)

## Eye-Fi (numai pentru modelul DSC-WX70)

Transferarea imaginilor folosind cardul Eye-Fi
Setează dacă să utilizaţi funcţia de încărcare a unui card Eye-Fi (disponibil în comerţ), atunci când utilizaţi cardul Eye-Fi cu acest aparat foto.
[Eye-Fi] este afişat numai atunci când cardul Eye-Fi este introdus în aparatul foto.

1. MENU (Setări) (Setări principale) [Eye-Fi] modul dorit

| Activat | Utilizează funcţia de încărcare. Pictograma de afişare a modului Eye-Fi de pe ecran se va modifica în funcţie de modul de comunicare a cardului Eye-Fi. : Cardul Eye-Fi este în modul de aşteptare. Nu există nicio imagine de trimis. : Cardul Eye-Fi este în modul de aşteptare a încărcării. : Cardul Eye-Fi este în modul de conectare. : Cardul Eye-Fi încarcă imagini. : A apărut o eroare.
| Dezactivat | Nu utilizează funcţia de încărcare.

Observaţii

- Din noiembrie 2011, cardurile Eye-Fi vor fi comercializate în SUA, Canada, Japonia şi câteva ţări din Uniunea Europeană.

- Pentru informaţii suplimentare despre cardul Eye-Fi, contactaţi producătorul sau distribuitorul de carduri Eye-Fi.

- Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările şi regiunile din care au fost achiziţionate. Puteţi fi tras la răspundere, conform restricţiilor locale.

- Cardul Eye-Fi dispune de o funcţie LAN fără fir. Nu utilizaţi cardul Eye-Fi în locurile în care LAN fără fir este interzis, cum ar fi la bordul unui aparat de zbor. Dacă introduceţi cardul Eye-Fi, setaţi funcţia [Eye-Fi] la [Dezactivat]. Atunci când funcţia de încărcare a cardului Eye-Fi este setată la [Dezactivat], pictograma este afişată pe ecran.

### Transferarea imaginilor folosind cardul Eye-Fi

1. Definiţi setările punctului de acces al LAN fără fir sau setările sensului de transfer al cardului Eye-Fi.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a cardului Eye-Fi.

1. După definirea setărilor, introduceţi cardul Eye-Fi în aparatul foto şi realizaţi fotografiile.

Imaginile înregistrate sunt transferate automat pe PC prin intermediul LAN fără fir.
Observaţii

- În momentul încărcării imaginilor, funcţia [Mod Eco] nu este disponibilă.

- Dacă este afişată pictograma (eroare), scoateţi şi reintroduceţi cardul Eye-Fi sau închideţi şi reporniţi aparatul foto. Dacă pictograma (eroare) continuă să fie afişată, cardul Eye-Fi poate fi deteriorat. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Eye-Fi, Inc.

- Comunicarea prin LAN fără fir poate fi întreruptă de alte dispozitive de comunicare. Dacă recepţionarea datelor este insuficientă, apropiaţi aparatul foto de punctul de acces.

- Unele carduri Eye-Fi prezintă un „Endless Memory Mode”. Acest produs nu acceptă „Endless Memory Mode”. Verificaţi dacă, în cazul cardurilor Eye-Fi introduse în acest produs, opţiunea „Endless Memory Mode” este dezactivată. Pentru informaţii suplimentare despre setarea „Endless Memory Mode”, consultaţi instrucţiunile de utilizare a cardului Eye-Fi.

Sus