Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Înainte de utilizare > Denumirea părţilor componente şi lista pictogramelor afişate pe ecran > Lista de pictograme afişate pe ecran

## Lista de pictograme afişate pe ecran

Lista de pictograme ale modului de fotografiere
Lista de pictograme ale modului de vizualizare
Pictogramele sunt afişate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Poziţia pictogramelor afişate poate diferi, în funcţie de modul de fotografiere/filmare.

### Lista de pictograme ale modului de fotografiere

Afişaj | Indicaţie
0:12 | Durata de înregistrare (m:s)
REC Stand-by | Înregistrarea unui film/Film în aşteptare
| Scenă realizare film
| Pictograma Recunoaştere scenă (Focalizare apropiată) este afişat numai în cazul modelului DSC-TX66.
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Recunoaştere scenă
| Pictogramă de suprapunere
| Reducere ochi închişi
| Indicatorul de supraîncălzire
| Avertizare asupra vibraţiilor
| Senzor de cădere (numai pentru modelul DSC-WX70)
| Balansul de alb
| Interval fotografiere în rafală
| Modul de măsurare
| Detecţie feţe
| Efect defocaliz.
| Efect piele fină
| Efect de tablou HDR
| Nuanţă culoare
| Culoare extrasă
| Efect acuarelă
| Efect ilustraţie

Afişaj | Indicaţie
| Focalizare apropiată (numai pentru modelul DSC-TX66)
| Reducerea efectului de ochi roşii
| Blocarea AE/AF
| Timpul de expunere scurt NR
125 | Timp expunere
F3.5 | Deschiderea diafragmei
ISO400 | Sensibilitatea ISO
+2.0EV | Valoarea expunerii
| Indicatorul cadrului de identificare în intervalul AF
| Modul bliţului
| Încărcarea bliţului

Afişaj | Indicaţie
| Modul Eco
9 | Numărul de imagini înregistrabile (Dual Rec)
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
1.4 | Scalare zoom
CAPTURĂ | Importarea fotografiilor
| Sursa luminoasă AF
| Mediul de înregistrare (cardul de memorie, memoria internă)

Afişaj | Indicaţie
100Min | Durata înregistrabilă
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
| Folderul de înregistrare
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate (16M) şi (16:9(12M)) sunt afişate numai pentru modelul DSC-WX70. (18M) şi (16:9(13M)) sunt afişate numai pentru modelul DSC-TX66.
| Cadru de identificare în intervalul AF
| Marcaj măsurare reticul în cruce
| Temporizatorul
| Indicator de avertizare pentru înregistrarea imaginilor statice
96 | Numărul de imagini înregistrabile
| Inscripţionare dată
| Destinaţie
| Panou tactil indisponibil
| Activare/dezactivare panou tactil
| Histogramă (numai pentru modelul DSC-WX70)

### Lista de pictograme ale modului de vizualizare

Afişaj | Indicaţie
| Mediul de redare (cardul de memorie, memoria internă)
12/12 | Numărul imaginii/Numărul de imagini înregistrate în intervalul temporal, folderul selectat
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate (16M) şi (16:9(12M)) sunt afişate numai pentru modelul DSC-WX70. (18M) şi (16:9(13M)) sunt afişate numai pentru modelul DSC-TX66.
| Imagini în rafală
| Imaginea principală din grupul de imagini în rafală
| Redarea cu zoom
| Folderul de redare
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Imagini 3D
| Protejează
| Marcajul Imprimare (DPOF)
| Indicatorul de supraîncălzire
| Setări TransferJet (numai pentru modelul DSC-WX70)
| Mărire indisponibilă
| Eye-Fi (numai pentru modelul DSC-WX70)

Afişaj | Indicaţie
101-0012 | Numărul folderului - fişierului
2012-1-1 9:30 AM | Data/ora înregistrării imaginii redate

Afişaj | Indicaţie
| Modul Eco
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Mod vizualizare
| Modul de măsurare
| Modul bliţului
| Balansul de alb
+2.0EV | Valoarea expunerii
| Zoom larg

Afişaj | Indicaţie
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
ISO400 | Sensibilitatea ISO
500 | Timp expunere
F3.5 | Deschiderea diafragmei
| Bara de redare
| Redare
| Redare cu viteză variabilă
00:00:12 | Contor
| Histogramă (numai pentru modelul DSC-WX70)
| Volumul

Sus