Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > ISO

## ISO

Reglează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto. În modul Film, funcţia [ISO] este setată la [Auto]. Aceste setări nu pot fi modificate.

1. MENU (ISO) modul dorit

| (Auto) | Setează automat sensibilitatea ISO.
| //////// | Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau datorată subiecţilor în mişcare mărind sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare). Setările ISO mai mari decât [ISO6400] se obţin utilizând tehnologia de imagine clară şi fotografierea în rafală cu suprapunere. [ISO80] se poate seta numai pentru modelul DSC-TX66.

Reglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar şi atunci când expunerea este aceeaşi, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar şi în locurile întunecate, mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea poate deveni mai întunecată.
Observaţie

- Atunci când [ISO] este setată la [ISO6400] sau [ISO12800], înregistrarea unei imagini durează puţin, pentru că aparatul foto suprapune imaginea. Bliţul nu poate fi folosit cu aceste setări.

Subiect corelat
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus