Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Imagine statică 3D

## Imagine statică 3D

Realizarea unei fotografii 3D. Imaginile înregistrate utilizând funcţiile 3D pot fi redate stereoscopic pe un televizor 3D.

1. (Mod REC) (Fotografiere 3D) (Imagine statică 3D)

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Indicaţii pentru realizarea fotografiilor 3D
Realizaţi o fotografie cu subiectul şi fundalul aflându-se la o mare distanţă unul faţă de celălalt, aşa cum se arată în imagine.
Este posibil ca efectul 3D să nu funcţioneze eficient atunci când scena este prea întunecată, subiectul se mişcă sau aţi mişcat aparatul foto după ce aţi setat blocarea AE/AF.
Dacă realizaţi fotografia într-un loc întunecat, interferenţele pot fi foarte vizibile.
Observaţii

- Dimensiunea disponibilă a imaginilor este [16M] sau [16:9(12M)] (DSC-WX70)/[18M] sau [16:9(13M)] (DSC-TX66).

- La acest model, imaginile 3D sunt redate ca imagini statice obişnuite.

- Imaginile 3D sunt formate dintr-un fişier JPEG şi un fişier MPO. Dacă unul dintre fişiere este şters pe computerul dvs., este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect.

Subiect corelat
Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus