Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Фотосъемка

## Фотосъемка

DSC-WX70:

1. Нажмите кнопку ON/OFF (Питание).

DSC-TX66:

1. Опустите крышку объектива для переключения в режим съемки.

1. Держите фотоаппарат устойчиво, как показано на рисунке, и скомпонуйте снимок.

- Не закрывайте пальцами вспышку или объектив во время съемки.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.

Если изображение находится в фокусе, раздается звуковой сигнал и высвечивается индикатор .

- Наименьшее расстояние для съемки составляет приблизительно 5 см (сторона W), 1 м (сторона T) (DSC-WX70)/3 см (сторона W), 60 см (сторона T) (DSC-TX66) (от объектива).

1. Нажмите кнопку затвора полностью вниз.

При фотосъемке объекта, на который трудно выполнить фокусировку

- Если фотоаппарат не может выполнить автоматическую фокусировку, начинает медленно мигать индикатор блокировки АЭ/АФ и звуковой сигнал не раздается. Измените компоновку фотоснимка или измените настройку фокусировки. [Подробно]

- Фокусировка может быть затруднена при следующих условиях:

- Темно, а объект удален.

- Слабый контраст между объектом съемки и фоном.

- Объект съемки находится за стеклом.

- Объект съемки быстро двигается.

- Имеются отражающие свет или блестящие поверхности.

- Объект съемки подсвечивается от яркого фона или света вспышки.

Смежная тема
Просмотр фотоснимков
Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.
В начало страницы