Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > ISO

## ISO

Регулировка световой чувствительности, когда фотоаппарат установлен в режим Автопрограмма. В режиме видеосъемки параметр [ISO] устанавливается в положение [Авто]. Изменение настроек невозможно.

1. MENU (ISO) нужный режим

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| //////// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения). Установки ISO выше чем [ISO6400] достигаются с помощью технологии четкого изображения и налагаются при серийной съемке. Опцию [ISO80] можно установить только для DSC-TX66.

Регулировка чувствительности ISO (Рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO представляет собой скорость для записывающего носителя информации с встроенным светочувствительным датчиком изображения. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Примечание

- Если значение [ISO] установлено в положение [ISO6400] или [ISO12800], запись изображения займет некоторое время, поскольку фотоаппарат будет выполнять наложение изображения. Вспышка с этими установками не работает.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы