Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер фотосн.(Dual Rec)

## Размер фотосн.(Dual Rec)

Установка размера фотоснимка, получаемого во время видеосъемки.
DSC-WX70:

1. MENU (Размер фотосн.(Dual Rec)) нужный размер

Если кнопка не отображается с левой стороны экрана, прикоснитесь к значку MENU.

### Если опция [Размер фильма] установлена в положение, отличное от [VGA]

| 16:9(Уровень 12M) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3
| 16:9(3M) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

### Если опция [Размер фильма] установлена в положение [VGA]

| Уровень 8M | Для печати до формата A3
| 2M | Для печати до формата 10×15 см

DSC-TX66:

1. MENU (Размер фотосн.(Dual Rec)) нужный размер

Если кнопка не отображается с левой стороны экрана, прикоснитесь к значку MENU.

### Если опция [Размер фильма] установлена в положение, отличное от [VGA]

| 16:9(Уровень 13M) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3+
| 16:9(3M) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

### Если опция [Размер фильма] установлена в положение [VGA]

| Уровень 10M | Для печати до формата A3
| 2M | Для печати до формата 10×15 см

Примечание

- Количество фотоснимков, которые можно сделать в режиме Dual Rec, зависит от размера фотоснимка.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы