Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Устранение неисправностей > Батарейный блок и питание

## Батарейный блок и питание

Не удается установить батарейный блок в фотоаппарат.

- Убедитесь, что батарейный блок вставляется в правильном направлении, и вставьте его таким образом, чтобы рычажок выталкивания батареи был заблокирован.

Невозможно включить фотоаппарат.

- После установки батарейного блока в фотоаппарат может пройти некоторое время до его включения.

- Убедитесь, что батарейный блок вставлен правильно.

- Батарейный блок будет самостоятельно разряжаться даже в том случае, если его не использовать. Зарядите батарейный блок перед использованием.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN или NP-BN1.

Питание внезапно отключается.

- В зависимости от температуры фотоаппарата и батареи питание может выключиться автоматически для защиты фотоаппарата. В этом случае, перед выключением питания на экране отобразится сообщение.

- Если параметр [Эко-режим] установлен в положение [Стандартный] или [Максимум], а фотоаппарат не используется некоторое время при включенном питании, он автоматически выключится для предотвращения разряда батарейного блока. Включите фотоаппарат снова.

- Если параметр [Эко-режим] установлен в положение [Выкл], а фотоаппарат не используется некоторое время при включенном питании или подсоединен к адаптеру переменного тока для подачи питания, экран автоматически погаснет для предотвращения появления остаточного изображения на экране. Снова прикоснитесь к экрану для его включения. (только DSC-TX66)

Показания индикатора оставшегося заряда неправильные.

- Это происходит, когда фотоаппарат используется в очень жарком или очень холодном месте.

- Со временем, а также при частом использовании емкость батареи уменьшается. Если уменьшение времени использования батареи между зарядками стало существенным, возможно, пришло время заменить ее на новую.

Лампочка питания/зарядки фотоаппарата мигает во время зарядки батареи.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN или NP-BN1.

- Лампочка питания/зарядки фотоаппарата мигает нерегулярно при использовании батарейного блока, который не эксплуатировался в течение длительного времени. В этом случае извлеките батарейный блок из фотоаппарата, а затем повторно вставьте его.

- Подробнее см. “Батарейный блок”. [Подробно]

Батарея не заряжена, даже если лампочка питания/зарядки фотоаппарата выключена и зарядка завершена.

- Это происходит, когда батарейный блок заряжается в очень жарком или очень холодном месте. Заряжайте батарейный блок при соответствующей температуре зарядки от 10°C до 30°C.

В начало страницы