Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Stillbildsstrl. (Dual Rec)

## Stillbildsstrl. (Dual Rec)

Används för att ställa in storleken för stillbilder under pågående filminspelning.
DSC-WX70:

1. MENU (Stillbildsstrl. (Dual Rec)) önskad storlek

Om den knappen inte visas till vänster på skärmen, så peka på MENU.

### När punkten [Filmstorlek] är inställd på något annat än [VGA]

| 16:9(12M-nivå) | För uppspelning på en högupplösnings-TV och utskrift i upp till A3-format
| 16:9(3M) | För uppspelning på en högupplösnings-TV

### När punkten [Filmstorlek] är inställd på [VGA]

| 8M-nivå | För utskrift i upp till A3-format
| 2M | För utskrift på upp till 10×15 cm

DSC-TX66:

1. MENU (Stillbildsstrl. (Dual Rec)) önskad storlek

Om den knappen inte visas till vänster på skärmen, så peka på MENU.

### När punkten [Filmstorlek] är inställd på något annat än [VGA]

| 16:9(13M-nivå) | För uppspelning på en högupplösnings-TV och utskrift i upp till A3+-format
| 16:9(3M) | För uppspelning på en högupplösnings-TV

### När punkten [Filmstorlek] är inställd på [VGA]

| 10M-nivå | För utskrift i upp till A3-format
| 2M | För utskrift på upp till 10×15 cm

Observera

- Antalet bilder som går att ta i Dual Rec-läget varierar beroende på stillbildsstorleken.

Se även
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst