Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > USB Bağlantı Ayarı

## USB Bağlantı Ayarı

Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya bir USB cihazına verilen mikro USB kablosunu (DSC-WX70)/çoklu kullanım terminali USB kablosunu (DSC-TX66) kullanarak bağladığınız zaman USB modunu seçer.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [USB Bağlantı Ayarı] istenilen mod

| Otomatik | Fotoğraf makinesine bağladığınız bilgisayara veya başka USB cihazlarına bağlı olarak, bağlantı modu [MTP] veya [Mass Storage] seçenekleri arasından otomatik olarak seçilir. Windows 7 kullandığınız zaman, [MTP] seçilir ve Windows 7’ye özgü işlevler kullanılabilir.
| MTP | Fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar veya başka USB aygıtları arasında bir MTP bağlantısı kurar. Windows 7 kullandığınız zaman, [MTP] seçilir ve Windows 7’ye özgü işlevler kullanılabilir. Diğer işletim sistemlerini (Vista/XP, MacOS X) kullandığınız zaman, Otomatik Kullan Sihirbazı açılır ve fotoğraf makinesindeki kayıt klasöründe bulunan fotoğraflar bilgisayara alınır.
| Mass Storage | Fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar veya başka USB aygıtı arasında bir Mass Storage bağlantısı kurar.

Not

- Fotoğraf makinesini bir Windows 7 bilgisayara bağladığınız zaman Device Stage* gözükmezse [USB Bağlantı Ayarı] değerini [Otomatik] seçeneğine ayarlayın.

* Device stage, fotoğraf makinesi bağlantıları vs. için yönetilebilen bir menüdür (Windows 7’ye özel işlev).
En üste geri dön