Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Uyarı göstergeleri ve mesajları > Mesajlar

## Mesajlar

Eğer aşağıdaki mesajlar gözükürse, talimatları izleyin.

- Pil seviyesi düşüktür. Pili derhal şarj edin. Kullanım koşullarına veya pilin tipine bağlı olarak, hala 5 dakika ila 10 dakika pil süresi kalsa dahi gösterge yanıp sönmeye başlayabilir.

Fotoğraf makinesi çok ısındı Soğumasını bekleyin

- Fotoğraf makinesinin sıcaklığı yükselmiş. Güç otomatik olarak kesilebilir ya da videoları kaydedemeyebilirsiniz. Fotoğraf makinesini soğuyuncaya kadar serin bir yerde bırakın.

Dahili bellek hatası

- Gücü kapatıp, sonra tekrar açın.

Bellek kartı hatası oluştu. Bellek kartına veri yazılamıyor.

- Takılmış olan hafıza kartı bu fotoğraf makinesinde kullanılamıyor. [Ayrıntılar]

- Hafıza kartının terminal kısmı kirlenmiş.

- Hafıza kartı hasarlı.

Bellek kartı doğru biçimlendirilmemiş.

- Takılmış olan hafıza kartı bu fotoğraf makinesinde kullanılamıyor. [Ayrıntılar]

Bu bellek kartı resimleri doğru olarak kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

- Takılmış olan hafıza kartı bu fotoğraf makinesinde kullanılamıyor. [Ayrıntılar]

Ara bellek taşması. Ortama yazma zamanında tamamlanmadı.

- Sıkça kayıt yapılan ve silinen veya farklı bir fotoğraf makinesinde formatlanmış bir hafıza kartı kullanırsanız veri yazma hızı çok yavaş olabilir. Önce kart üstündeki verileri bir bilgisayara yedekleyin, ardından kullanmadan önce kartı yeniden formatlayın. [Ayrıntılar]

- Kullandığınız hafıza kartının yazma hızı video kayıtları için yeterli değil. Aşağıda listelenen hafıza kartlarından birini kullanın.

DSC-WX70:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD kartı (Sınıf 4 veya daha hızlı)

DSC-TX66:

- “Memory Stick Micro” (Mark2), microSD hafıza kartı (Sınıf 4 veya daha hızlı).

Bellek kartı kilitli. Tırnağı kontrol edin. (sadece DSC-WX70)

- Yazma koruması anahtarlı hafıza kartı kullanıyorsunuz ve bu anahtar LOCK (kilitli) konumuna ayarlanmış. Anahtarı kayıt konumuna ayarlayın.

Bu salt okunur bir bellek kartıdır.

- Fotoğraf makinesi görüntüleri bu hafıza kartına kaydedemiyor veya ondan silemiyor.

Hafıza kartına yazma doğru tamamlanmadı Verileri kurtarın

- Hafıza kartını yeniden takın ve veriyi kurtarmak için [OK]’e dokunun.

Görüntü yok

- Dahili belleğe kayıttan gösterilebilir hiçbir görüntü kaydedilmemiş.

- Bu hafıza kartı klasörüne kayıttan gösterilebilecek hiçbir görüntü kaydedilmemiş.

Hareketsiz görüntü yok

- [3D izleme] modunda kayıttan gösterilebilecek hiçbir 3D görüntü yok.

- Seçilen klasör ve tarih, slayt gösterisinde kayıttan gösterilebilecek bir dosya içermiyor.

Tanınmayan dosya bulundu

- Bu fotoğraf makinesinde kayıttan gösterilemeyen bir dosya içeren bir klasörü silmeye çalıştınız. Dosyayı bilgisayarda silin ve ardından klasörü silin.

Klasör hatası. Seçilen klasöre kayıt yapılamıyor. Lütfen başka bir klasör seçin.

- Hafıza kartında, adının başındaki üç sayısal karakter aynı olan bir klasör zaten var (örneğin: 123MSDCF ve 123ABCDE). Başka bir klasör seçin [Ayrıntılar]veya yeni bir klasör oluşturun [Ayrıntılar].

Başka klasör oluşturulamaz

- Hafıza kartında adı “999” ile başlayan klasör var. Eğer böyleyse, bir klasör oluşturamazsınız.

Klasör içeriğini boşaltın

- Bir veya daha fazla dosya içeren bir klasörü silmeye çalıştınız. Dosyaların tamamını silin ve ardından klasörü silin.

Klasör korumalı.

- Bilgisayarda salt okunur olarak korunan bir klasörü silmeye çalıştınız.

Dosya Hatası.

- Görüntü kayıttan gösterilirken bir hata oluşmuş.
  Bir bilgisayarda işlenmiş veya başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş görüntüler içeren dosyaların bu fotoğraf makinesinde izlenmesinin hiçbir garantisi yoktur.

Salt okunur klasör

- Fotoğraf makinesinde kayıt klasörü olarak seçilemeyecek bir klasörü seçmişsiniz. Bir başka klasör seçin. [Ayrıntılar]

Dosya korumalı

- Korumayı kaldırın. [Ayrıntılar]

Görüntü boyutu fazla

- Fotoğraf makinesinde kayıttan gösterilemeyecek boyutta bir dosyayı kayıttan göstermeye çalışıyorsunuz.

Rötuş için yüz algılanamıyor

- Görüntüye bağlı olarak görüntüye rötuş yapamayabilirsiniz.

(Titreşim uyarısı göstergesi)

- Yetersiz ışık nedeniyle fotoğraf makinesi titremesi olabilir. Flaş kullanın veya fotoğraf makinesini sabitlemek için bir üçayak üstüne takın.

Bu hafıza kartıyla MP4 12M desteklenmez.
Bu hafıza kartıyla MP4 6M desteklenmez.

- Videolar kaydetmek için, aşağıda listelenen hafıza kartlarından birini kullanmanız tavsiye edilir.

DSC-WX70:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD kartı (Sınıf 4 veya daha hızlı)

DSC-TX66:

- “Memory Stick Micro” (Mark2), microSD hafıza kartı (Sınıf 4 veya daha hızlı).

Bu film formatında kayıt yapılamaz.

- [Film formatı]’nı [MP4] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

Gücü kapatın ve tekrar açın (sadece DSC-WX70)

- Mercek arızası.

Maksimum sayıda görüntü seçilmiş bulunuyor.

- [TransferJet] kullanıldığı zaman en çok 10 dosya seçilebilir. (sadece DSC-WX70)

- [Birden çok görüntü] kullanıldığı zaman en çok 100 dosya seçilebilir.

- (Baskı emri) işaretlerini en çok 999 dosyaya ekleyebilirsiniz.

Müzik Çalma hatası

- Müzik dosyasını silin veya normal Müzik dosyası ile değiştirin.

- [Müziği Boşalt] işlemi yapın, ardından yeni bir Müzik dosyası indirin.

Müzik Formatlama hatası

- [Müziği Boşalt] işlemi yapın.

İşlem, desteklenmeyen dosyalarda yapılamaz.

- Bir bilgisayar kullanılarak işlenmiş veya başka fotoğraf makineleriyle kaydedilmiş görüntü dosyaları üzerinde bu fotoğraf makinesinin görüntü işleme veya diğer düzenleme işlevleri kullanılamaz.

Görüntü veritabanı dosyası hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.

- Görüntülerin bilgisayarda silinmesi vs. durumlarda fotoğraf makinesi tarih vs. bilgileri geri yükler.

- Hafıza kartı biçimlendirildikten sonra gerekli Görüntü Veritabanı Dosyası oluşturulur.

- Görüntü sayısı, fotoğraf makinesi tarafından veritabanı dosyasında veri yönetimi için mümkün olan sayısı aşıyor. Görüntü Veritabanı Dosyasına ek görüntüler kayıt etmek için [Tarih Görünümü]’nde görüntüler silin.

Görüntü veritabanı dosyasında tutarsızlıklar bulundu. Görüntü veritabanı dosyasını onarmak istiyor musunuz?

- Görüntü Veritabanı Dosyası bozuk olduğu için AVCHD videolar kaydedilemiyor veya oynatılamıyor. Görüntü Veritabanı Dosyasındaki bozukluğu gidermek için ekrandaki talimatları izleyin.

- Fotoğraf makinesinin Görüntü Veritabanı Dosyasına kayıt yapmak veya [Tarih Görünümü] kullanarak kayıttan göstermek mümkün değil. Tüm görüntüleri bir PC’de yedeklemek için ve bir hafıza kartına geri yüklemek için “PlayMemories Home” kullanın.

Resim Veritabanı Dosya hatası Veriler geri kurtarılamıyor.

- Tüm görüntüleri “PlayMemories Home” ile bilgisayara alın ve hafıza kartı veya dahili belleği biçimlendirin. Görüntüleri tekrar fotoğraf makinesiyle izlemek için, alınmış görüntüleri PlayMemories Home ile fotoğraf makinesine verin. [Ayrıntılar]

Yüksek iç sıcaklık nedeniyle kayıt yapılamıyor.

- Fotoğraf makinesinin sıcaklığı yükselmiş. Sıcaklık düşene dek görüntüler kaydedemezsiniz.

Makine sıcaklığı arttığı için kayıt durdu.

- Video kaydederken sıcaklık artışı nedeniyle kayıt durdu. Lütfen sıcaklık düşene dek bekleyin.

- Uzun süreli videolar kaydederken fotoğraf makinesi sıcaklığı yükselir. Bu durumda video kaydetmeyi kesin.

Bağlantı başarısız (sadece DSC-WX70)

- TransferJet alış bağlantı noktasını kontrol edin ve veriyi düzgün aktarın. [Ayrıntılar]

Bazı dosyalar gönderilmedi (sadece DSC-WX70)
Bazı dosyalar alınmadı (sadece DSC-WX70)

- Görüntü aktarımı sırasında iletişim kesildi veya aygıt belleği dolduğundan aktarım kesildi. Kullanılabilir bellek kapasitesini kontrol edin ve TransferJet kullanarak veriyi yeniden aktarmayı deneyin.

- Görüntüye bağlı olarak görüntüyü alamayabilirsiniz.

En üste geri dön