Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar. Bir hareket algılandığı zaman, özne bulanıklığını gidermek için ISO hassasiyeti harekete uygun olarak arttırılır. Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik modundayken, makinenin otomatik olarak iki görüntü çektiği [Gelişmiş] modunu seçebilirsiniz.
Sahne Tanımada ekranda gösterilen simgenin konumu, fotoğraf makinesinin sahneyi yoksa koşulu tanıdığına bağlı olarak değişir. Fotoğraf makinesi bir sahneyi tanırsa (Portre), (Çocuk), (Gece Portresi), (Gece Çekimi), (Arka Işıklı Portre), (Arka Işık), (Peyzaj), (Makro), (Yakına Odaklanma) (sadece DSC-TX66), (Spot Işığı) veya (Az Işık) gibi simgeler ve kılavuzlar ilk satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi bir koşulu tanırsa (Üç ayak) veya (Hareket) gibi simgeler ikinci satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi hem sahneyi hem de durumu veya sadece birini tanıyabilir.

1. (KAYIT modu) (Akıllı otomatik)

1. MENU (Sahne Tanıma) istenilen mod

| (Otomatik) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir ve görüntüyü çeker.
| (Gelişmiş) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir. Fotoğraf makinesi (Gece Çekimi), (Gece Portresi), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, otomatik olarak ayarı değiştirir ve bir başka görüntü çeker. Art arda 2 görüntü çektiğinizde simgesinin üzerindeki + işareti yeşile döner. İki kare çekildiği zaman, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana ekrana getirilir. [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde otomatik olarak 2 görüntü çekilir ve gözlerin açık olduğu görüntü otomatik olarak seçilir. [Ayrıntılar]

Notlar

- Optik zum dışındaki zum işlevleri kullanarak görüntü çekerken Sahne Tanıma işlevi çalışmaz.

- (Portre), (Çocuk), (Gece Portresi) veya (Arka Işıklı Portre) odak takibi modunda tanınmaz.

- [Otomatik] ve [Kapalı] flaş ayarları kullanılabilir.

- Bu sahneler duruma bağlı olarak tanınmayabilir.

- Ortam titreşimlerin fotoğraf makinesine aktarılmasına neden oluyorsa (Üçayak) ve (Gece Çekimi) durumları aynı anda tanınacağı zaman, (Üçayak) durumu tanınmayabilir.

- Sahne (Üçayak) ve (Gece Çekimi) olarak tanındığında bazen örtücü yavaşlayabilir. Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabit tutun.

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi, bulanıklaşma eğilimi olan (Gece Çekimi), (Gece Portresi), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, farklı ayarlarla art arda iki fotoğraf çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Flaşın aydınlattığı yüzü kılavuz olarak alıp, Yavaş Senkro modunda çeker | Yüz kılavuz alınıp hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyeti artırmadan daha da yavaş örtücü hızı ile çeker
| Flaşlı çekim | Arkaplan parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker
| Flaşın aydınlattığı yüz kılavuz alınarak çekim | Arkaplan ve yüzün parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker

* [Flaş] [Otomatik] olarak ayarlandığı zaman.
Kapalı Göz Önleme işlevi nedir?
[Gelişmiş] moduna ayarlandığı zaman, fotoğraf makinesi (Portre) veya (Çocuk) sahnesini tanıyınca otomatik olarak art arda* iki fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi göz kırpılmayan görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki görüntüde de gözler kapalı ise “Göz kırpma saptandı” mesajı görüntülenir.
* flaşın çaktığı/deklanşör hızının yavaş olduğu durumlar hariç.
İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön