Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Odak

## Odak

Ekranın kenarındaki öznelere odaklanma
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklanma modunda doğru noktaya odaklanma zor oluyorsa menüyü kullanın.
AF, odağı otomatik olarak ayarlayan “Auto Focus” (Otomatik Odaklanma) işlevini temsil eder.
Ekranda seçilmiş olan AF telemetre çerçevesi gözükür.

1. MENU (Odak) istenilen mod.

Çekim moduna bağlı olarak bu ayar, ekranın sol tarafında gösterilen düğmeler kullanılarak yapılır.

| (Çoklu AF) | Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. Hareketsiz görüntü çekme modunda deklanşöre yarıya kadar bastığınız zaman, odaktaki alanın etrafında yeşil bir çerçeve görüntülenir. Yüz Algılama işlevi etkinken, AF öncelik yüzlerde olarak çalışır.
| (AF Ortala) | Telemetre çerçevesinin merkezindeki bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.
| (Nokta AF) | Oldukça küçük bir özneye veya dar bir alana otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Fotoğraf makinesini, özne ile AF telemetre çerçevesinin hizasını bozmayacak şekilde sıkıca tutun.

Notlar

- Aşağıdaki işlevleri kullanırken AF telemetre çerçevesini devreden çıkarılır ve bunun yerine bir kesik çizgi belirir. Bu durumda, fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki öznelere odaklanacak şekilde çalışır.

- Optik zum dışındaki zum işlevleri

- AF Işığı

- Odak takibi devreye alınırsa fotoğraf makinesi takip edilecek özneye öncelik verecek şekilde odaklanır.

Öncelikli öznenin çabucak seçilmesi
Ekran dokunulduğunda bir çerçeve belirir ve ardından deklanşöre yarıya kadar basılması çerçeveyi odağa getirir. Odaklanmayı iptal etmek için simgesine dokunun.

### Ekranın kenarındaki öznelere odaklanma

Özne odak dışındaysa şunları yapın:

1. Çekimi özne AF telemetresinin (A) merkezinde olacak şekilde yenide oluşturun ve deklanşöre yarıya kadar basarak özneye odaklanın (AF kilidi).

1. AE/AF kilit göstergesi (B) yanıp sönmeyi kesip sürekli görünür kaldığında tam olarak oluşturulmuş çekime dönün ve deklanşöre sonuna kadar basın.

- Deklanşöre sonuna kadar basmadığınız sürece prosedürü gerektiği kadar yeniden deneyebilirsiniz.

İlgili Konu
Odak takibi
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön