Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Fot. Boyutu(Dual Rec)

## Fot. Boyutu(Dual Rec)

Film kaydı yapılırken çekilen fotoğrafın boyutunu ayarlar.
DSC-WX70:

1. MENU (Fot. Boyutu(Dual Rec)) istenilen boyut

Düğme, ekranın sol tarafında gösterilmezse MENU’ye dokunun.

### [Film Boyutu] [VGA] dışında bir seçeneğe ayarlandığında

| 16:9(12M Seviyesi) | HDTV’de izlemek ve A3 boyutuna kadar baskı yapmak için
| 16:9(3M) | Yüksek tanımlı bir TV’de izlemek için

### [Film Boyutu] [VGA] olarak ayarlandığı zaman.

| 8M Seviyesi | A3 boyutuna kadar baskılar için
| 2M | 10×15 cm boyutuna kadar baskılar için

DSC-TX66:

1. MENU (Fot. Boyutu(Dual Rec)) istenilen boyut

Düğme, ekranın sol tarafında gösterilmezse MENU’ye dokunun.

### [Film Boyutu] [VGA] dışında bir seçeneğe ayarlandığında

| 16:9(13M Düzeyi) | HDTV’de izlemek ve A3+ boyutuna kadar baskı yapmak için
| 16:9(3M) | Yüksek tanımlı bir TV’de izlemek için

### [Film Boyutu] [VGA] olarak ayarlandığı zaman.

| 10M Seviyesi | A3 boyutuna kadar baskılar için
| 2M | 10×15 cm boyutuna kadar baskılar için

Not

- Dual Rec modunda çekebileceğiniz görüntü sayısı fotoğraf boyutuna bağlı olarak değişir.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön