Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Sürekli Çekim Ayarları

## Sürekli Çekim Ayarları

Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 10 kareye kadar sürekli çekim yapar.

1. MENU (Sürekli Çekim Ayarları) istenilen mod

| (Kapalı) | Tek bir görüntü kaydeder.
| (Yüksek) | 2'den maksimum 10'a kadar ardışık çekim yapar.
| (Düşük)

Notlar

- [Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.

- Zamanlayıcı ile kayıt yaparken 10’a kadarlık bir görüntü dizisi kaydedilir.

- Görüntü boyutu ayarına bağlı olarak kayıt aralığı uzayabilir.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar diğer görüntüler için de kullanılır.

- [Sürekli Çekim Ayarları] [Yüksek] veya [Düşük] olarak ayarlandığında ISO hızı olarak ISO800’e kadar seçim yapılabilir.

- Dahili belleğe kayıt yapılırken [VGA] görüntü boyutu ayarlanır.

- Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da hafıza kartı dolduğu zaman seri çekim durur.

- Yavaş örtücü hızı koşullarında, saniyede seri çekim sayısı azalabilir.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön