Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Налашт. USB з’єдн.

## Налашт. USB з’єдн.

Вибір режиму USB у разі підключення фотоапарата до комп’ютера або USB-пристрою за допомогою кабелю мікро-USB (DSC-WX70)/USB-кабелю для універсального роз’єму (DSC-TX66), що додається.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налашт. USB з’єдн.] потрібний режим

| Авто | Залежно від комп’ютера чи інших USB-пристроїв, які підключено до фотоапарата, режим з’єднання автоматично встановлюється як [MTP] або [Mass Storage]. Якщо використовується система Windows 7, буде вибрано пункт [MTP] і стануть доступними спеціальні функції Windows 7.
| MTP | З’єднання MTP між фотоапаратом і комп’ютером або іншими USB-пристроями. Якщо використовується система Windows 7, буде вибрано пункт [MTP] і стануть доступними спеціальні функції Windows 7. У випадку користування іншими операційними системами (Vista/XP, MacOS X) відкриється вікно програми автоматичного відтворення, і фотографії з папки запису на фотоапараті буде перенесено на комп’ютер.
| Mass Storage | Встановлюється підключення фотоапарата як Mass Storage до комп’ютера або іншого USB-пристрою.

Примітка

- Якщо після під’єднання фотоапарата до комп’ютера із системою Windows 7 «Device Stage»* не відображається, встановіть для пункту [Налашт. USB з’єдн.] значення [Авто].

* «Device stage» – це зручне у використанні меню (функція Windows 7) для підключення фотоапарата тощо.
Нагору